# INFORMACIÓN QUE APARECE EN LA COLUMNA DE RESULTADOS

En la columna de resultados de los informes de transacción y de actividad se imprimen los tipos de errores y otras informaciones. Cuando se imprima un informe de transacción o de actividad, compruebe el resultado de la transacción en la columna de resultados y adopte las medidas necesarias.
Ejemplos de mensajes que se imprimen en la columna de resultados

Mensaje | Descripción
--- | ---
OK | La transacción se ha completado correctamente.
G3 | La comunicación se ha realizado en el modo G3.
ECM | La comunicación se ha realizado en el modo G3 ECM.
SG3 | La comunicación se ha realizado en el modo Super G3.
Reenvío | Los datos recibidos han sido reenviados.
SIN RESPUESTA | No ha habido respuesta del equipo receptor.
OCUPADO | No ha sido posible realizar la transmisión porque la otra parte estaba utilizando la línea.
CANCELAR | La transmisión se canceló mientras se estaba realizando.
SIN MEMORIA | La memoria se ha saturado durante la transmisión rápida en línea.
MEM. LLENA | La memoria se ha llenado durante la recepción.
LONG. EXCED. | El fax transmitido tenía más de 59" (1,5 m) de largo, por lo que no ha sido posible recibirlo.
ERROR ORIGINAL | La transmisión directa o la transmisión manual no se ha realizado con éxito porque se ha producido un atasco.
CONT.# NG | Se ha interrumpido la conexión porque el código de acceso de polling era incorrecto.
NO INT. RX | El aparato con el que se ha intentado establecer la operación de polling carecía de esta función.
ERROR INT. RX | El otro aparato ha rechazado la operación de polling o su aparato ha interrumpido la conexión de polling porque no había datos en la memoria.
FALLO DE INT. RX COD F | El otro aparato ha rechazado la operación de polling con código F o su aparato ha interrumpido la conexión de polling porque no había datos en su buzón de memoria de polling con código F.
INT. RX # NG | La conexión se rompió porque la subdirección para memoria de polling con código F no era válida.
PAS. INT. F # NG | La conexión se rompió porque el código de acceso para memoria de polling con código F no era válido.
CUA NO.NG | Su aparato ha interrumpido la conexión porque la subdirección especificada para un buzón de memoria con código F no existe.
PAS# NG F | Su aparato ha interrumpido la conexión porque la otra máquina envió un código de acceso para comunicación con código F incorrecto.
INT. COD F RX NO | Se ha intentado realizar una transmisión polling con código F, pero el otro aparato no tenía un buzón de memoria de polling con código F.
FUNC. NO F | Se ha intentado la comunicación con código F, pero el otro aparato no admite este tipo de comunicación.
CÓD. F NO | El otro aparato ha rechazado la comunicación con código F, porque la subdirección era incorrecta o por otro motivo.
BUZÓN M.: [xxxxxx] ****** | Los datos se recibieron y almacenaron en un buzón confidencial o de memoria multienvío con reemisión o se enviaron desde un buzón de memoria de polling. El nombre del buzón de memoria aparece en [xxxxxx] y el tipo de operación con código F (recepción de una solicitud de reemisión, transmisión desde memoria de polling o recepción confidencial) aparece en ******.
ERROR xx (xxxx) | La transacción no ha podido efectuarse debido a un error de comunicación. Primeros dos dígitos del código de error de comunicación: código de error de 00 a 99. Últimos cuatro dígitos del código de error de comunicación: código de utilidad para los técnicos de mantenimiento.
Rechazar Recepción | Se envió un fax de una parte cuya recepción fue bloqueada.

Volver arriba