# SECUENCIA DE TRANSMISIÓN DE FAX

En primer lugar, pulse el icono [Fax] de la pantalla de inicio para entrar en el modo de fax.

- SELECCIÓN DEL MODO DE FAX

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Marque el número de fax de destino.
Pulse las teclas numéricas para especificar el número de destino directamente, o busque y recupere el número o la libreta de direcciones.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

Configure las opciones de escaneado.
Especifique el tamaño de escaneado original, la exposición, la resolución, etc.

- CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

Si es necesario, puede consultar las funciones siguientes para la configuración.

- ENVÍO DE ORIGINALES DE FORMA COLECTIVA
- ESCANEADO DE ORIGINALES

- ESCANEADO AUTOMÁTICO DE AMBAS CARAS DE UN ORIGINAL (ORIGINAL A DOS CARAS)
- DETECCIÓN AUTOMÁTICA
- ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL
- ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS
- ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN
- MODIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
- ENVÍO DE UN GRAN NÚMERO DE PÁGINAS(CREACIÓN TRABAJOS)
- ENVÍO DE ORIGINALES FINOS(MODO DE ESCANEO LENTO)
- ENVÍO DE ORIGINALES DE DIFERENTES TAMAÑOS(ORIGIN. TAMAÑO MEZCL.)
- COMPROBACIÓN DEL NÚMERO DE HOJAS DEL ORIGINAL ESCANEADAS ANTES DE LA TRANSMISIÓN(RECUENTO DE ORIGINAL)

Establezca la opción Otros.
Utilice la opción Otros en cualquier ocasión excepto cuando utilice opciones de escaneado como el envío de dos páginas en una única hoja o el envío de originales de distintos tamaños a la vez.
Envíe el original.
Pulse la tecla [Inicio].
- Puede obtener una vista previa de la imagen pulsando la tecla [Vista previa] antes de pulsar la tecla [Inicio]. Tras haber escaneado un original pulsando la tecla [Vista previa], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el siguiente original.
- Si pulsa la tecla [Archivo]]o la tecla [Archivo Rápido] del panel de acciones antes de iniciar la transmisión de fax, podrá guardar el original escaneado como datos.

- ARCHIVO RÁPIDO
- ARCHIVO

Cuando el original se coloca sobre el cristal de exposición:

- Si ha colocado el documento original sobre el cristal de exposición, lleve a cabo el procedimiento siguiente para enviar un fax.

- Cuando se envía un fax normalmente (transmisión desde memoria)
  Repita los pasos para colocar y escanear los originales el mismo número de veces que originales hay. Tras escanear todos los originales, pulse la tecla [Read-End]. (Tras haber escaneado un original pulsando la tecla [Vista previa], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el siguiente original. Pulse la tecla [Inicio] para enviar el original.)
- Cuando se envía un fax en modo de transmisión directa
  No es posible escanear varios originales en modo de transmisión directa. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la transmisión.

- Cuando se envía un fax en modo de transmisión directa
  No es posible escanear varios originales en modo de transmisión directa. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la transmisión.

Volver arriba