# UTILIZACIÓN DE DOS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR UN TRABAJO DE IMPRESIÓN EXTENSO(IMPRES. TÁNDEM)

## Visión general

Se requieren dos máquinas que puedan realizar la impresión en tándem a fin de utilizar esta función.
Se utilizan dos máquinas conectadas a la misma red para ejecutar un trabajo de impresión extenso en paralelo. Esta función reduce el tiempo de impresión cuando se gestiona un número elevado de impresiones.
Para utilizar la función de impresión en tándem, la dirección IP de la máquina secundaria configurada mediante la opción [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Control de Dispositivos] → [Conf. de la Conexión Tándem] debe registrarse en el controlador de impresora.

- En un entorno Windows, para hacerlo hay que hacer clic en el botón [Configuración automática] de la ficha [Opciones] del controlador de impresión.
- En un entorno Macintosh, esto se hace automáticamente al hacer clic en el botón [Configuración tándem].

En un entorno Macintosh, esta función sólo está disponible cuando se utiliza Mac OS X.

## Funcionamiento

Windows
Haga clic en la ficha [Avanzado].
Haga clic en la casilla de verificación [Impres. Tándem] para que aparezca la marca .
La función de impresión en tándem se puede utilizar sólo cuando el controlador de impresora se ha instalado mediante "Instalación personalizada" con la opción [Impresión directa LPR (Especifique la dirección/Búsqueda automática)] seleccionada y la casilla de verificación [Sí] seleccionada para "¿Desea utilizar la función "Impresión tándem"?".

Macintosh
Seleccione [Impres. Tándem].
Haga clic en la casilla de verificación [Impres. Tándem] para que aparezca la marca .
Para utilizar la función de impresión en tándem, debe seleccionar el protocolo que se empleará de acuerdo con el mensaje que aparece en la pantalla cuando se añade el controlador de impresora en la "Utilidad de configuración de impresora".
Volver arriba