# ESCANEADO AUTOMÁTICO DE AMBAS CARAS DE UN ORIGINAL(ORIG. DOBLE CARA)

## Visión general

El alimentador de documentos automático escaneará automáticamente ambas caras del documento.
El escaneado a dos caras se apaga automáticamente una vez finalizada la transmisión.
- No es posible combinar el escaneado a dos caras con la transmisión directa o con la de altavoz.
- No es posible combinar el escaneado a dos caras con el escaneado de originales de tamaño mezclado.
- No es posible utilizar el escaneado a dos caras cuando el tamaño del original está establecido en Tam. Gran.

## Funcionamiento

Tras pulsar la tecla [Original], pulse la tecla [Original a Dos Caras Tipo Libro] o la tecla [Original a Dos Caras Tipo Bloc].
Mire la ilustración de la derecha para comprobar la posición del encuadernado del original y seleccione la tecla que pulsar.
Pulse la tecla [Orientación imagen] que corresponda a la orientación del original colocado.
Si no se selecciona la opción adecuada, es posible que no se transmita una imagen correcta.
Una vez completada la configuración, pulse .
Para cancelar el escaneado a dos caras:
Pulse la tecla de bloc a doble cara o de libro a doble cara que se muestre según la opción seleccionada y cancele la pantalla.
Volver arriba