# REENVÍO DE FAXES RECIBIDOS(REENVÍO DE DATOS DE FAX)

## Visión general

Cuando la máquina no puede imprimir porque se ha agotado el papel o el tóner, pueden remitirse los faxes recibidos a otra máquina de fax almacenada con anterioridad.
Conviene utilizar esta función en una oficina o área de trabajo que disponga de dos líneas telefónicas o más, y que cuente con otra máquina de fax conectada a una línea diferente a la de la máquina.

- Si ha sido posible imprimir con éxito algunas de las páginas del fax que se está remitiendo, solamente se reenviarán aquellas páginas que no se hayan imprimido.
- Un fax reenviado se convierte en un trabajo de transmisión de fax. Si la transmisión no tiene lugar porque se canceló o se ha producido algún error, el fax se guardará en la memoria hasta que sea posible la impresión.
- Se reenvían todos los faxes recibidos. Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que los faxes recibidos y almacenados en un buzón de memoria confidencial con código F no pueden reenviarse.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Ajustes] en la pantalla de inicio.
Seleccione [Configuraciones del sistema] y pulse la tecla [Recibir/Reenviar Datos de Fax].
Pulse la tecla [Configuración de Fax].
Pulse la tecla [Ejecutar] en [Reenviar los Datos Recibidos] para comenzar el reenvío.
Si aparece una pantalla de introducción de contraseña, eso significa que la opción "Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos" está habilitada. Introduzca la contraseña con las teclas numéricas para iniciar el reenvío.

- IMPRESIÓN DE UN FAX PROTEGIDO CON CONTRASEÑA (MANTENER LA CONF. PARA LA IMPRESIÓN DE DATOS RECIBIDOS)

Volver arriba