# ALMACENAMIENTO DE FAXES RECIBIDOS EN EL DISCO DURO DE LA MÁQUINA (DIRECCIONAMIENTO INTERNO)

Los faxes recibidos se pueden guardar en el disco duro de la máquina. Los faxes guardados se pueden visualizar en un ordenador.

Establezca PDF, TIFF (Múltiple) o TIFF (Señal) para los faxes de Internet guardados. También puede recibir notificaciones por correo electrónico de faxes recibidos guardados.
Los faxes recibidos se guardan en el directorio siguiente:
\\MFP\faxreceive

- El número máximo de faxes recibidos que puede guardarse es 500 archivos.
- La carpeta "faxreceive" contiene archivos de "Configuración de ruta entrante (almacenamiento en disco)".
- Los datos recibidos se guardan en la carpeta especificada en "Especificar carpeta" en "Configuración de ruta entrante (almacenamiento en disco)" de "Configuración de la Aplicación". Si no se ha especificado ninguna carpeta, se creará una automáticamente y se guardarán los datos.
- El nombre de archivo para los datos recibidos puede establecerse en "Configuración de nombre de archivo" en "Configuración de ruta entrante (almacenamiento en disco)" de "Configuración de la Aplicación".

Cómo guardar faxes recibidos en el disco duro
Haga clic en [Config. de NAS/carpeta pública] en "Configuración de Red". (Se requieren derechos de administrador.)
Seleccione [Válido] en "faxreceive:Uso del almacenamiento" y haga clic en el botón [Guardar].
Configuración para guardar faxes recibidos en el disco duro
En "Modo Configuración", haga clic en [Configuración de la Aplicación] → [Configuración de ruta entrante (almacenamiento en disco)]. (Se requieren derechos de administrador.)
- Los datos que pueden guardarse son faxes recibidos y faxes de Internet recibidos. Los faxes recibidos mediante recepción confidencial y recepción polling no pueden guardarse.
- En función de la configuración, los faxes recibidos que no pueden guardarse debido al límite de número de faxes u otros motivos se imprimen o guardan en el buzón de errores de direccionamiento interno.
Volver arriba