# LIMPIEZA DEL CARGADOR FC DE LA PRIMERA BANDA DE TRANSFERENCIA

## Visión general

Si siguen apareciendo líneas negras o coloreadas después de haber limpiado el cristal de exposición, el alimentador de documentos automático y el cargador principal, use el limpiador del cargador FC para limpiar el cargador FC.

## Funcionamiento

Abra la cubierta frontal.
Libere el bloqueo del depósito de recogida de tóner, déjelo caer hasta que se detenga y, a continuación, levántelo poco a poco para sacarlo.
Limpie el cargador FC.
Extraiga suavemente el limpiador del cargador FC en la posición que considere adecuada y, a continuación, empújelo hasta que quede totalmente introducido.
Repita esta operación tres veces.
Empuje el depósito de recogida de tóner hacia el interior de la máquina.
Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Bloquee el depósito de recogida de tóner.
Coloque el bloqueo del depósito de recogida de tóner en posición de bloqueo.
Cierre la cubierta frontal.
Volver arriba