# CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ

Las opciones relacionadas con la función de impresora se pueden configurar.
Estas opciones se utilizan para controlar y supervisar los datos transmitidos al puerto USB o de red de la máquina.
Modo de Volcado Hexadecimal
Esta función se utiliza para imprimir los datos desde un ordenador en formato hexadecimal, junto con el correspondiente texto ASCII. Este modo permite confirmar si se están transmitiendo los datos de impresión del PC a la máquina correctamente.
Ejemplo de volcado hexadecimal
Tiempo de Espera de E/S
El tiempo de espera de E/S puede definirse entre 1 y 999 segundos.
La función de tiempo de espera de E/S interrumpe provisionalmente la conexión si transcurre la duración definida sin que se reciba ningún dato por el puerto. Una vez rota la conexión, el puerto se define como selección automática o se inicia el siguiente trabajo de impresión.
Habilitar puerto USB
Permite imprimir desde el puerto USB.
Conmutación de emulación del puerto USB
Si la máquina se conecta con el puerto USB, seleccione el lenguaje de la impresora emulada.
Pueden configurarse las opciones siguientes:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Las opciones son las mismas que para ""Conmutación de Emulación de Puerto de Red".
- Salvo que se produzcan errores de impresión frecuentemente, es recomendable utilizar la opción predeterminada "Auto.".

Habilitar Puerto de Red
Permite imprimir desde el puerto de red.
Conmutación de Emulación de Puerto de Red
Esta opción sirve para seleccionar el lenguaje de la impresora emulada cuando la máquina está conectada a través de un puerto de red.
Pueden configurarse las opciones siguientes:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Las opciones son las mismas que para "Conmutación de emulación del puerto USB".
- Salvo que se produzcan errores de impresión frecuentemente, es recomendable utilizar la opción predeterminada "Auto.".

Método de Conmutación de Puertos
Especifica cuándo se cambia de puerto.
Conmutar al final del trabajo
El puerto cambia a selección automática cuando termina la impresión.
Conmutar después de tiempo de espera de E/S
Cuando transcurre el tiempo definido en "Tiempo de Espera de E/S", el puerto cambia a selección automática.
En la máquina están disponibles los dos puertos de impresión siguientes:

- Puerto USB
- Puerto de red

Volver arriba