# ESTABLECIMIENTO DE MODOS CUANDO SE INCLUYEN VARIOS TIPOS DE DIRECCIONES EN UNA RETRANSMISIÓN

En esta sección se explican las opciones que tendrá que tener en cuenta si se incluyen varios tipos de direcciones en una retransmisión.
Cuando una retransmisión incluye una mezcla de varios tipos de dirección (por ejemplo destinos del modo de escaneado o del modo fax), se activan sus opciones para todas las direcciones independientemente de qué pantalla de modo se utilice para configurarlas. Tenga en cuenta las siguientes excepciones:

Tamaño Envío | Cuando el formato de archivo se establece como [TIFF-S] en el modo Internet-Fax, la transmisión sólo es posible con el tamaño A4R (8-1/2" x 11"R). Si se escanea un original de tamaño superior a A4 (8-1/2" x 11"), se reducirá automáticamente al tamaño A4R antes de la transmisión.
Resolución (imagen) | Las páginas se envían con los valores configurados para cada modo.
Formato de archivo (modo de compresión del archivo) | El modo de compresión establecido para [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Conf. del Escaneo] → [Modo de compresión en retransmisión] en "Modo Configuración" es el que se utiliza para todos los destinos.
Escaneado en color | En el modo de escaneado, si la configuración para el modo de color es [Todo Color], el original se enviará en Mono 2 a los destinos de Internet fax y en color a los destinos de escaneado. Si el kit de expansión para facsímil está activado, pulse la tecla [Enviar misma imagen como dirección fax] en el panel de acciones para enviar el original en Mono 2. Si el kit de expansión para fax está activado, pulse la tecla [Enviar misma imagen como dirección fax] en el panel de acciones para enviar un original con la misma configuración que para la dirección de Internet fax. (Esta tecla no puede utilizarse si el kit de expansión para facsímil está activado.)
Recuento de original | Se activa una dirección de un modo en el cual se especifica el número de hojas del original, si existe.
Tamaño del archivo de escaneado | Si se realiza una retransmisión que incluye destinos para los cuales se ha establecido un límite de tamaño para los datos adjuntos mediante [Establecer un número máximo de datos de envío] o [Tamaño máx. de datos adjuntos (FTP/Escritorio/Carpeta red)] (en "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Conf. del Escaneo] → [Modo de compresión en retransmisión]), el límite también se aplicará a los destinos para los cuales no se haya establecido un límite.
2en1 | Este modo solamente está disponible para Fax e Internet Fax. Se encuentra vinculado a un modo con la función apropiada.
Eliminación de color | Este modo solamente está disponible para Escáner y Entrada de datos. Se encuentra vinculado a un modo con la función apropiada.

Volver arriba