# CAMBIO DEL MODO DE COLOR

## Visión general

Cambie el modo de color utilizado para escanear el original.

Modo | Método de escaneado
--- | ---
Auto | La máquina detecta si el original es en color o en blanco y negro y selecciona automáticamente el escaneado a todo color o en blanco y negro (Mono2 o escala de grises).
Todo Color | El original se escanea a todo color. Este modo es más apropiado para originales a todo color, como catálogos.
Mono 2 | Los colores del original se escanean en blanco o negro. Este modo es el más adecuado para originales que sólo contengan texto.
Escala grises | Los colores del original se escanean en blanco y negro como matices de gris (escala de grises).

Esta función no puede utilizarse en el modo Internet-Fax.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Modo Color].
Pulse la tecla del modo de color deseado para el original.
Si existe una mezcla de destinos en modos de envío diferentes, pulse para seleccionar un modo de envío (Correo electrónico, Escritorio/FTP, Internet-Fax o Entrada Datos) para establecer el modo de color de cada modo.
Pulse la tecla [Escala de grises] o [Mono 2] para establecer el modo B/N como selección automática de color.
Especifique si se debe usar Mono 2 o Escala de grises al escanear originales en blanco y negro. Tenga presente que si el formato de archivo está establecido como JPEG el escaneado se efectuará en escala de grises.
Una vez completada la configuración, pulse .
El modo B/N sólo se puede establecer cuando se selecciona la tecla [Auto] en la configuración del modo de color (paso 2).
Volver arriba