# BORRADO DE LAS SOMBRAS PERIFÉRICAS PARA LA REALIZACIÓN DE COPIAS(BORRAR)

## Visión general

La función de borrado se utiliza para borrar las sombras que se producen en los contornos de las copias cuando se copian libros u originales con un gran número de páginas.
Si se utiliza una configuración de porcentaje en combinación con una configuración de borrado, el ancho de borrado cambiará según el porcentaje seleccionado. Esta función borra las partes de la imagen donde tienden a formarse sombras, pero no detecta las sombras y borra sólo las sombras.
Cuando se copia un libro grueso

Sin la función de borrado | Con la función de borrado
--- | ---

Modos de borrado
Si se utiliza un ajuste de ratio en combinación con un ajuste de borrado, el ancho de borrado cambiará según la ratio seleccionada.
Si la configuración del ancho de borrado es de 20 mm (1") y la imagen se reduce al 50%, el ancho de borrado será de 10 mm (1/2").
Para cambiar la configuración predeterminada de ancho de borrado:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Copia] → [Configuración de Copia] → [Ajuste del Ancho de Borrado].
El ajuste predeterminado es de 10 mm (2/5"). El ancho de desplazamiento de imagen predeterminado puede definirse de 0 mm a 20 mm (0" a 1"). El ajuste predeterminado es de 10 mm (1/2"). La configuración modificada también se aplica a la selección siguiente del modo Configuración: [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Ajuste del Ancho de Borrado].

## Funcionamiento

Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Borrar].
Pulse la casilla de verificación del borde que desee borrar y especifique la posición del borrado.
Compruebe que la casilla de verificación que ha pulsado está establecida como .
Si ha pulsado la tecla [Especificar marco], las casillas de verificación [Arriba], [Abajo], [Izquierda] y [Derecha] quedan establecidas como .
Si se pulsa la tecla [Especificar marco+centro], todas las casillas de verificación se establecen como .
Especifique el borde del borrado en el reverso cuando borre los bordes de uno a tres lados de Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha en el anverso para escanear un original a dos caras.

- Si la casilla de verificación [Revertir Posición de Borrado de Cara Posterior] está establecida como , se borrará el borde de la posición opuesta al borde borrado de la cara anterior.
- Si la casilla de verificación [Revertir Posición de Borrado de Cara Posterior] está establecida como , se borrará el borde de la misma posición que en la cara anterior.

Especifique la anchura de borrado.

- Pulse la pantalla de valores numéricos que indica el área de desplazamiento del margen para el anverso o el reverso, e introduzca el área mediante las teclas numéricas.
- Para establecer el área rápidamente, primero utilice las teclas numéricas para especificar un valor próximo al valor que busca, y a continuación ajústelo con .

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Para cancelar la configuración de borrado:
Pulse la tecla [Borrar].
Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba