# ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA COMO FAX

Conéctela a la línea telefónica.
Conecte el enchufe en un extremo del cable de línea telefónica a la toma de la línea telefónica (LINE) de la máquina tal y como se muestra, y conecte el otro enchufe a una toma de teléfono de la pared.
* Asegúrese de utilizar el cable de línea telefónica suministrado.
En algunos países, se requiere un adaptador para conectar el cable de línea telefónica a la toma de teléfono de la pared, como se muestra en la ilustración.
Asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté en la posición "|".
El interruptor estará en la posición "|" cuando el indicador de alimentación principal se encienda. Si el indicador no está encendido, ponga el interruptor de alimentación principal en la posición "|" y pulse el botón [ACTIVAR] en el panel de control.
* Si se va a utilizar la función de fax y, en concreto, si se espera recibir o transmitir con temporizador durante la noche, mantenga siempre el interruptor en la posición "|".
Si se va a utilizar la función de fax y, en concreto, si se espera recibir o transmitir con temporizador durante la noche, no desconecte la alimentación principal.
Establezca el tipo de línea telefónica.
Se debe definir la configuración del modo de marcación de la maquina para el tipo de línea telefónica que vaya a utilizar.
* Si la configuración no es correcta, se producirán fallos de marcación o las llamadas se realizarán a un destino equivocado.
Si desea configurar el tipo de línea telefónica automáticamente:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Ajustes Predeterminados] → [Configuración de Modo de Marcación] y pulse la tecla [Selec. Auto.].
En caso de ser necesario, puede configurar el tipo de línea de telefónica manualmente.
Esta opción sólo se puede activar en Canadá.
Comprobación de la fecha y la hora
Verifique que en la máquina estén establecidas la fecha y la hora correctas.
Establezca la fecha y la hora en el modo de configuración de la máquina.
Para establecer la fecha y la hora de la máquina:
en "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Predeterminados] → [Ajuste del Reloj].
Si se ha habilitado [Desactivar Ajuste de Reloj], no podrán modificarse la fecha ni la hora.
En este caso, seleccione [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" y seleccione [Configuración de Operaciones] para deshabilitar la opción [Desactivar Ajuste de Reloj].
Almacene el número de fax del remitente.
Almacene un nombre de remitente en [Nombre de Remitente] y un número de fax en [Núm. Fax]. No olvide configurar esta información, ya que es necesaria para establecer la comunicación.
Para almacenar el nombre y la dirección del remitente:
en "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Nombre y número propio definido] → [Registro de Datos del Remitente].

### Almacenamiento de las direcciones de destino para cada modo de escaneado en la libreta de direcciones

Conviene almacenar direcciones en la libreta de direcciones antes de utilizar el modo de fax.
Para obtener información sobre cómo utilizar las libretas de direcciones y almacenar direcciones, consulte los siguientes temas.

- LIBRETA DE DIRECCIONES
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE ENTRADA DIRECTA
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES DESDE REGISTROS DE ENVÍO DE IMÁGENES O DE FAX
- ALMACENAMIENTO DE GRUPOS

Volver arriba