# TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Este modo desconecta la alimentación del panel de control y la unidad de fijación, y hace que la máquina espere en el estado de menor consumo de energía.
El temporizador de desconexión automática se activará una vez transcurrido el tiempo establecido en estado de espera sin que se ejecute un trabajo.
Comparado con el modo de precalentamiento, la proporción de ahorro de energía es considerablemente mayor, pero el tiempo que tarda la máquina en volver al funcionamiento normal es mayor.
El botón [Ahorro de Energía] parpadea cuando la máquina tiene activado el temporizador de desconexión automática.
El temporizador de desconexión automática también se activa pulsando el botón [Ahorro de Energía] cuando este botón no esté encendido.
Este modo se desactiva al recibir datos de impresión, al imprimir datos de fax o al pulsar el botón [Ahorro de Energía] cuando está parpadeando.
Para establecer el temporizador de desconexión automática:
En "Modo Configuración", seleccione [Ahorro de Energía] → [Temporizador de Desconexión Auto.].
Aparece un mensaje 15 segundos antes de entrar en modo de desconexión automática. Para cerrar el mensaje y continuar con el modo de funcionamiento normal, pulse el botón [Continuar].
El mensaje vuelve a aparecer 15 segundos antes de finalizar la ampliación del tiempo de funcionamiento normal.
Si no se lleva a cabo ninguna acción en los 15 segundos siguientes a la aparición del mensaje, la máquina entrará en modo de desconexión automática.
Para establecer la visualización del mensaje:
En "Modo Configuración (administradores)", establezca [Ahorro de Energía] → [Configuración de gestión de energía] → [Mostrar mensaje para retraso de entrada en modo de precalentamiento / desconexión automática].
Volver arriba