# ESCANEADO DE ORIGINALES FINOS(MODO DE ESCANEO LENTO)

## Visión general

Utilice esta función cuando desee escanear originales finos con el alimentador de documentos automático. Esta función ayuda a evitar errores de alimentación con los originales finos.
Cuando se selecciona el modo de escaneado lento, no es posible el escaneado a doble cara.

## Funcionamiento

Coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos automático.
Ajuste las guías del original despacio.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Si los originales se introducen con demasiada fuerza, es posible que se arruguen y produzcan problemas de alimentación.
Especifique el destino.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Modo de Escaneo Lento].
Aparece una marca de verificación en el icono.
Para cancelar la configuración del modo de escaneado lento:
Pulse la tecla [Modo de Escaneo Lento] para quitar la marca de verificación.
Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
Volver arriba