# CUANDO LA LÍNEA ESTÁ OCUPADA

Si, al enviar un fax, la línea está ocupada, se volverá a intentar la transmisión automáticamente tras un intervalo predefinido. Esta función solamente actúa con el modo de transmisión desde memoria. Si utiliza los modos de transmisión directa o manual, la transmisión se cancelará cuando la línea esté ocupada. Espere un poco y vuelva a intentarlo.
Para cancelar la transmisión:
Cancélela desde la pantalla de estado del trabajo.

- DETENCIÓN/ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO EN CURSO O RESERVADO

Para determinar el número de intentos de rellamada y los intervalos entre ellos cuando la conexión no puede establecerse porque la línea está ocupada o por otras razones:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Configuraciones de Envío] → [Volver a llamar si la línea está ocupada].
El ajuste predeterminado es dos intentos en intervalos de 3 minutos.
Volver arriba