# UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

## Visión general

Seleccione un destino desde un registro de envíos y vuelva a enviar los datos.
Se almacenan los destinos de las 50 transmisiones más frecuentes de fax, Escanear a E-mail y/o Internet fax. Se puede seleccionar una de estas opciones para el reenvío a ese destino. En el registro de envíos también se muestran los destinos de envíos a FTP/escritorio y de escaneado a la carpeta de red.
Las direcciones mostradas en el registro de envíos pueden almacenarse también en una libreta de direcciones, lo que resulta una forma muy cómoda de almacenar los números de fax y las direcciones de destinos introducidos manualmente. Las direcciones de envíos a FTP/escritorios/carpetas de red, sin embargo, no pueden almacenarse desde la máquina.

- Si se pulsaron teclas numéricas durante la transmisión anterior, es posible que el número no se vuelva a marcar correctamente.
- Las siguientes direcciones de envío no se almacenan como direcciones para las que es posible el reenvío.
  - Tecla de acceso directo para un contacto o grupo en el que se almacenan varios destinos.
  - Destinos de retransmisión.
  - Destinos a los que se han realizado transmisiones utilizando un programa.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Seleccionar entre Direcciones de Envío Reciente] en el panel de acciones.
Pulse la tecla del destino de fax al que desea volver a llamar.
Se muestran las últimas 50 direcciones utilizadas para una transmisión.
Para cancelar la opción de reenvío:
Pulse la tecla resaltada.
Cuando selecciona el destino y pulsa [Registrar Nueva Dirección en Libreta de Direcciones], el destino puede almacenarse en la libreta de direcciones. Esto resulta útil si ha introducido un destino directamente.
Volver arriba