# CAMBIO DEL ASUNTO, NOMBRE DE ARCHIVO, RESPUESTA Y CUERPO DEL TEXTO EN EL MOMENTO DE TRANSMISIÓN DE ESCANEADO

## Visión general

Puede cambiar el asunto, nombre de archivo, respuesta y cuerpo del texto cuando realice una transmisión de escaneado. Si es necesario, especifique directamente el texto.

- Cuando se realizan las operaciones Escanear a FTP, Escanear a escritorio o Escanear a carpeta de red, solamente se utiliza el nombre de archivo.
- Si el asunto o el nombre de archivo no se modifican, se utilizan los ajustes de [Configuración de la Aplicación] → [Configuración del Escáner de Red] en "Modo Configuración".
- Si la dirección de respuesta no se modifica, se utilizan los ajustes de [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Remitente Predeterminado definido] en "Modo Configuración".
  Si no se configura de este modo, se utilizará la dirección de respuesta establecida en [Configuración de Red] → [Instalación de Servicios] → [Configuración SMTP] → [Dirección de Respuesta] del "Modo Configuración". (Se requieren derechos de administrador.)
- Para configurar candidatos para el asunto, nombre de archivo y cuerpo del texto, seleccione [Configuración de la Aplicación] y, a continuación, [Configuración del Escáner de Red] en el "Modo Configuración".

## Funcionamiento

Para cambiar el asunto, pulse el recuadro [Asunto].
Pulse una tecla de texto predefinido.
Una vez completada la configuración, pulse .
Para cancelar la selección del asunto:
Pulse la tecla [Borrar].
Si desea introducir el texto directamente, pulse la tecla [Entrada directa] para abrir el teclado de software.
Introduzca el texto y pulse la tecla [OK].
Para cambiar el nombre de archivo, pulse el recuadro [Nombre Archivo].
Una vez completada la configuración, pulse .

- Pulse la tecla correspondiente al nombre de archivo en la lista.
- Para introducir el nombre de archivo directamente, pulse la tecla [Entrada directa].

Pulse [Opciones].
Para cambiar la dirección de respuesta, pulse el recuadro [Responder A].
Si se utiliza la autenticación de usuario, se aplicará la información del usuario que ha iniciado la sesión y, por lo tanto, no podrá modificarse la dirección de respuesta.
Pulse la tecla que desea utilizar para la dirección de respuesta.
Una vez completada la configuración, pulse .

- Pulse la tecla [Búsqueda de direcciones global] para especificar un usuario almacenado en la libreta de direcciones global, de la misma manera en que seleccionaría la dirección de respuesta.
- Pulsar la tecla [Entrada directa] permite especificar directamente la dirección de correo.
- Si selecciona la casilla de verificación [Añadir "Responder" a Cc] con el valor se agrega una dirección de respuesta al campo de dirección Cc.

Para cambiar el cuerpo del texto, pulse el recuadro [Cuerpo texto].
Introduzca el cuerpo del texto.
Una vez completada la configuración, pulse .

- Para seleccionar un texto predefinido previamente almacenado en Modo Configuración (versión Web), pulse la tecla [Mensaje preconfigurado].
- Para introducir directamente el cuerpo del texto, pulse la tecla [Modificar].

Para borrar el texto introducido:
Pulse la tecla [Borrar todos]. Al pulsar esta tecla, se borra inmediatamente todo el cuerpo del mensaje y no solo la línea seleccionada.

- Puede introducir hasta 1.800 caracteres. (El salto de línea cuenta como un carácter.)
- Para modificar la línea seleccionada, pulse la tecla [Modificar]. Aparecerá el teclado de software con el texto seleccionado introducido.

Volver arriba