# LIMITACIÓN DEL ACCESO A POLLING(CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD DE POLLING)

A continuación se describe la función de configuración de seguridad de polling, que limita la posibilidad de que otras máquinas puedan utilizar memoria de polling.
Cuando una máquina solicita una transmisión de fax, sólo puede permitir que la máquina utilice memoria de polling si su número de fax de remitente programado coincide con un número de fax almacenado en su máquina como número de código de acceso para polling. Esto es lo que se denomina configuración de seguridad de polling.
Para utilizar esta función, grabe primero los números de código de acceso para polling (los números de fax del remitente programados en las otras máquinas) en el modo de configuración de la máquina y seguidamente habilite la configuración de seguridad de polling.
Puede habilitarse la configuración de seguridad de polling para un máximo de otras 10 máquinas.

###### Para establecer la seguridad de polling:

En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Ajustes de Fax] → [Polling] → [Seguridad del Polling de Fax].
Volver arriba