# LA IMPRESIÓN NO SE LLEVA A CABO DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿En la pantalla aparece un mensaje que le dice que debe poner tóner o papel, o realizar otras acciones? (La impresión no es posible cuando aparece esta pantalla.) | Reanude la impresión siguiendo las instrucciones del mensaje.
¿Aparece una pantalla para introducir la contraseña? | Introduzca mediante las teclas numéricas la contraseña correcta. Se activa [Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos]. Si no conoce la contraseña, consúltela con su administrador. "Modo Configuración" → [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos]
¿Se ha desactivado la impresión con división en el modo de configuración (administrador)? | Cargue papel del mismo tamaño que el del fax recibido. Si se activa [Imprimir en tamaño real(se prohíbe división)] en [Configuración de Estilo de Impresión] del modo de configuración (administrador) y se recibe un fax de mayor tamaño que el papel cargado, el fax se recibirá y se almacenará en la memoria sin imprimirse. (Sin embargo, si se recibe un fax de tamaño superior a A3 (11" x 17"), se imprimirá utilizando varias hojas de papel.) "Modo Configuración" → [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Ajustes de Recepción] → [Configuración de Estilo de Impresión]
¿Está activado el reenvío (función de Direccionamiento Interno) para un fax recibido? | Si resulta necesario imprimir un fax recibido, solicítelo a su administrador. Cuando se activa la función de Direccionamiento Interno, los faxes recibidos se reenvían de forma automática a una dirección especificada. Si se selecciona [Imprimir Error] cuando se encuentra activado el Direccionamiento Interno, los faxes recibidos solamente se imprimirán cuando se produzca un error. "Modo Configuración" → [Configuración de la Aplicación] → [Configuración de Administración] → [Ajustes de enrutamiento de entrada]

Volver arriba