# ESPECIFICACIÓN DE LA HORA PARA LA COMUNICACIÓN(TEMPORIZADOR)

## Visión general

Especifique una hora a la que tendrá lugar automáticamente una transmisión o retransmisión. La transmisión se iniciará automáticamente a la hora definida.

Esta función resulta útil cuando se desea realizar una transmisión reservada, una retransmisión u otro tipo de transmisión mientras se está ausente, durante la noche o en horarios en que las tarifas telefónicas son más bajas. También puede especificarse un ajuste del temporizador para recepción polling, con el fin de recibir un fax cuando no se encuentre presente.

- Cuando se defina una transmisión con temporizador, deberá mantener el interruptor de alimentación principal como "". La transmisión no tendrá lugar si el estado es "" a la hora especificada.
- Para realizar una transmisión con temporizador, debe escanear el original en la memoria cuando configure la transmisión. No es posible dejar el documento en la bandeja de alimentación de documentos o sobre el cristal de exposición para que sea escaneado en el momento reservado para la transmisión.
- Pueden almacenarse hasta 94 transmisiones con temporizador cada vez.
- Esta función no puede utilizarse en el modo de transmisión directa ni cuando se utiliza el altavoz para marcar.

- Si a la hora especificada hay otra transmisión en curso, la operación con temporizador comenzará cuando haya terminado dicha transmisión.
- Solamente se puede almacenar una operación de polling con temporizador cada vez. Para recibir datos desde varios destinos mediante la función de polling, especifique el temporizador para polling en serie.
- Los ajustes seleccionados para una transmisión mediante temporizador (exposición, resolución, otras funciones, etc.) se borran automáticamente una vez finalizada la transmisión. (Sin embargo, cuando se utiliza la función de archivo de documentos, el original escaneado y los valores de configuración se almacenan en la unidad de disco duro integrada.)
- Si se le da prioridad a un trabajo programado para una transmisión con temporizador en la pantalla de estado de los trabajos, se anulará el temporizador. La transmisión se iniciará en cuanto se finalice el trabajo en curso.
  - PROCESAMIENTO DE LA PRIORIDAD DE UN TRABAJO RESERVADO
- Se puede especificar el momento de la transmisión hasta con una semana de antelación.
- Se pueden realizar otras operaciones una vez configurada una transmisión de temporizador.
- Una transmisión con temporizador puede eliminarse en la pantalla de estado de los trabajos.

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja de alimentación de documentos del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Especifique el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Temporizador].
Pulse la tecla [On].
Especifique la fecha.
Especifique la hora (hora y minutos) en formato de 24 horas.

- Pulse las áreas que muestran la hora y los minutos respectivamente, e introduzca los valores mediante las teclas numéricas.
- Resulta útil usar para ajustar la hora con precisión.
- En la configuración aparecerá la hora actual. Si la hora no es correcta, pulse la tecla [BT] para cancelar la operación. Corrija la hora en modo de configuración y lleve a cabo el procedimiento de transmisión con temporizador.
  - ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA COMO FAX

Para cancelar la configuración de la transmisión con temporizador:
Pulse la tecla [Off].
Una vez completada la configuración, pulse .
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.

- Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
  Se oirá un pitido para indicar que el escaneado ha terminado y la máquina permanecerá en espera para la transmisión.
- Si ha colocado el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
  Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio]. Repita este proceso hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, a continuación, pulse la tecla [Read-End].
  Se oirá un pitido para indicar que el escaneado ha terminado y la máquina permanecerá en espera para la transmisión.

Pulse la tecla [Vista previa] para ver una vista previa de la imagen copiada antes de enviarla. Tras haber escaneado un original pulsando la tecla [Vista previa], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el siguiente original. Pulse la tecla [Inicio] para iniciar el envío de una imagen.
Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
El original se escanea en la memoria. El original no puede escanearse a una hora determinada.
Volver arriba