# ENVÍO DE DOS PÁGINAS EN UNA ÚNICA PÁGINA(2EN1)

## Visión general

Reduzca dos páginas originales a un mismo tamaño y envíelas como una sola página. Esta función resulta práctica cuando se tiene un gran número de páginas originales y se desea reducir el número de páginas enviadas.
En el caso de un tamaño estándar (A4 (8-1/2" x 11"), B5 o A5 (5-1/2" x 8-1/2")), las páginas originales se escanean tanto desde el alimentador de una sola pasada como desde el cristal de exposición.

- Esta función no puede utilizarse en los modos de escaneado o de entrada de datos.
- La opción 2en1 está disponible solamente para tamaños de originales distintos de los estándar (A4 (8-1/2" x 11"), B5 o A5 (5-1/2" x 8-1/2")).
- La transmisión no es posible en un tamaño menor que el del original.
- Cuando el tamaño de escaneado del original se especifica mediante valores numéricos, no puede utilizarse esta función.
- Esta función no puede utilizarse junto con las de escaneado de página dual o de perforación de tarjeta.

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Especifique el destino.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [2en1].
Aparece una marca de verificación en el icono.
Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].
Para cancelar la configuración de 2en1:
Pulse la tecla [2en1] para quitar la marca de verificación.
Pulse la tecla [Original].
Pulse la tecla [Orientación imagen] que corresponda a la orientación del original colocado.
Si no se selecciona la configuración adecuada, es posible que no se transmita una imagen correcta.
Una vez completada la configuración, pulse .
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR".

- Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
  Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
- Si ha colocado el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
  Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio]. Repita el procedimiento hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, seguidamente, pulse la tecla [Read-End].
  Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.

Pulse la tecla [Cambiar Ajuste] en la pantalla de confirmación de fin de escaneado para cambiar la exposición, la resolución, el tamaño de escaneado y el tamaño de envío. (No obstante, al escanear las páginas pares del original, sólo se cambiará la exposición.)
Volver arriba