# ESCANEADO DE UN ORIGINAL COMO PÁGINAS DISTINTAS (ESC. PÁG. DUAL)

## Visión general

Las partes izquierda y derecha de un original pueden transmitirse como dos páginas separadas. Esta función resulta útil cuando se desea enviar por envío de imágenes las páginas izquierda y derecha de un libro o cualquier otro documento encuadernado en forma de páginas separadas.

Tamaño de escaneado del original | Imagen transmitida
--- | ---
A3 (11" × 17") × 1 página | A4 (8-1/2" × 11") × 2 páginas
B4 (6,9" × 9,8") × 1 página | B5 (6,9" × 9,8") × 2 páginas

Coloque un original en el cristal de exposición.

- Esta función está activada cuando el tamaño del original está configurado como [Auto.].
- No puede usar las opciones "Borrar Centro" y "Borrar Cent. y Bor." combinadas.

## Funcionamiento

1. #### Colocación de los originales en el cristal de exposición

   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

   Alinee el centro del original con la marca de tamaño adecuada .

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Esc. Pág. Dual]

   Aparece una marca de verificación en el icono.
   Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción Esc. Pág. Dual:

   Pulse la tecla [Esc. Pág. Dual] para quitar la marca de verificación.

4. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Escanee el original siguiente. Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.

Volver arriba