# FUNCIONAMIENTO REMOTO MEDIANTE UN ORDENADOR

## Visión general

Puede hacer funcionar la máquina remotamente (funcionamiento remoto) desde su ordenador.
Puede mostrar el panel de control de la máquina en la pantalla de su ordenador para hacer funcionar la máquina.
La función de manipulación remota sólo se puede utilizar desde un ordenador a la vez.

### Preparación

Para utilizar la función de manipulación remota debe seguir el siguiente procedimiento.

- En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes de Funcionamiento Remoto] → [Funcionamiento Software Remoto] y seleccione [Permitido] para [Autoridad Operativa].
- Conecte la máquina a la red.
- Instale software de una aplicación de VNC (software VNC recomendado: RealVNC) en su ordenador.

## Funcionamiento

1. #### Inicie el visor de VNC.

2. #### Introduzca la dirección IP de la máquina en el recuadro "Server"

   Póngase en contacto con el administrador de la máquina para obtener su dirección IP.

3. #### Haga clic en el botón [OK]

4. #### Siga las instrucciones del panel de control de la máquina para autorizar la conexión

   Al conectar la máquina al software de la aplicación VNC, aparecerá en la parte superior del panel táctil de la máquina.
   Si desea desconectarse, cierre el software de la aplicación VNC o pulse .
   Utilice el panel de control como lo haría en la máquina. No obstante, no puede introducir valores en serie haciendo clic continuamente en la misma tecla.

   ###### Para establecer la autoridad operativa de la función de manipulación remota:

   En "Modo Configuración (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes de Funcionamiento Remoto].

Volver arriba