# INSERCIÓN DE HOJAS DE INSERCIÓN EN LAS COPIAS (PORTADAS/INSERCIONES)

## Visión general

Esta función inserta una hoja de papel en una página específica en forma de hoja de inserción para realizar una copia. Existen 11 tipos de hojas de inserción.
Si desea insertar portadas, consulte "INSERCIÓN DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS EN LAS COPIAS".
Ejemplo: Inserte A después de la página 3 e inserte B después de la página 5

### Ejemplos de inserción de hojas

Si realiza una copia también en la hoja de inserción, puede especificarse la copia a doble cara para cada una de las hojas de inserción y el papel. A continuación se muestran los resultados de copia cuando se inserta una hoja de inserción en la tercera de seis páginas de original a una cara o tres páginas de original a dos caras.

### Resultado de copiar un original de una sola cara en la hoja de inserción

Realice la copia en la hoja de inserción | Papel: copia a una cara | Papel: copia a doble cara
--- | --- | ---
No se copia | Inserta una hoja de inserción entre las páginas segunda y tercera de cada juego de copias. |
Copia a una cara | Realiza una copia a una cara de la tercera página del original en una hoja de inserción. |
Copia a dos caras | Realiza una copia a dos caras de las páginas tercera y cuarta del original en una hoja de inserción. |

Resultado de copiar un original de doble cara en la hoja de inserción

Realice la copia en la hoja de inserción | Papel: copia a una cara | Papel: copia a doble cara
--- | --- | ---
No se copia | Inserta una hoja de inserción entre las páginas segunda y tercera de cada juego de copias. |
Copia a una cara | Realiza una copia a una cara de la tercera página del original en una hoja de inserción. | * La cuarta página del original no se copia.
Copia a dos caras | Realiza una copia a dos caras de las páginas tercera y cuarta del original en una hoja de inserción. |

- Antes de usar la función de hojas de inserción, cargue las hojas de inserción en la bandeja.
- Primero coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos y configure las otras funciones de copia; luego especifique la portada y la hoja de inserción.
- El tamaño de la hoja de inserción debe ser idéntico al tamaño de la copia.
- Se pueden insertar hasta 100 hojas de inserción.

- El cristal de exposición no está disponible para esta función.
- Al realizar una copia a dos caras de un original a dos caras, no se puede insertar una hoja de inserción entre el anverso y el reverso de un original.
- Esta función no se puede utilizar en combinación con la función de encuadernado.
- Esta configuración no está disponible cuando la función de portadas/inserciones está desactivada en "Modo Configuración".

## Funcionamiento

1. #### Coloque el documento original en el alimentador de documentos automático y pulse la tecla [Previsualización].

   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

2. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Portadas/Inserciones]

3. #### Pulse la ficha "Hoja de Inserción"

4. #### Pulse la tecla de la pantalla de página de inserción

5. #### Introduzca el número de la página en la que desee insertar una hoja usando las teclas numéricas y, después, pulse la tecla [Intro]

   El número total de hojas de inserción aparece al lado de la tecla [Intro]. Repita los pasos 4 y 5 para la cantidad de hojas de inserción.
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Si ha introducido un número incorrecto para la página de inserción:

   Pulse la tecla [Diseño Página] y cambie la página.
   - COMPROBACIÓN, EDICIÓN Y ELIMINACIÓN DEL DISEÑO DE PÁGINA DE PORTADAS Y HOJAS DE INSERCIÓN

   ###### Para cancelar la inserción de hojas de inserción:

   Pulse la tecla [Cancelar todo].

6. #### Pulse la tecla [Cambiar]

7. #### Si va a realizar una copia en la hoja de inserción A, pulse la tecla [Simple] o la tecla [Copia A Doble Cara].

   Si solamente va a insertar la hoja de inserción A, seleccione [No Hacer Copia].
   Una vez completada la configuración, pulse .

   ###### Para cambiar una hoja de inserción:

   Pulse la tecla [Bandeja de Papel] y seleccione la bandeja que tenga cargadas las hojas de inserción.
   Al insertar papel con pestañas, puede hacer una copia en las pestañas del papel con pestañas. Pulse la tecla [Copia Pestaña] y ajuste el ancho de desplazamiento de la imagen. Para obtener información sobre la configuración de la copia de pestañas, consulte "REALIZACIÓN DE UNA COPIA EN LAS PESTAÑAS DEL PAPEL CON PESTAÑAS (COPIA PESTAÑA)"
   - Cuando se copia en ambas caras de una hoja de inserción, no se pueden usar hojas de etiquetas ni película para transparencias para la inserción. Si no se va a copiar en ella, se puede insertar papel con pestañas.
   - Si la bandeja de papel es la unidad de inserción, la hoja de inserción no puede copiarse.

8. #### Especifique la configuración de los tipos de inserción de B a K como sea necesario

   Para especificar la configuración de cualquiera de los tipos de inserción de B a K, pulse la ficha "Hoja de Inserción" en el paso 3 antes de pulsar la tecla correspondiente de [Inserción Tipo B] a [Inserción Tipo K] y luego siga los pasos del 4 al 7.

9. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

10. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

    ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

    Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba