# REALIZACIÓN DE UNA COPIA EN PAPEL CON PESTAÑAS (COPIA PESTAÑA)

## Visión general

Esta función permite realizar una copia en las pestañas del papel con pestañas.
Prepare los originales adecuados para los títulos de las pestañas.

### Las posiciones donde colocar los originales y el papel con pestañas

A continuación se muestra cómo cargar papel con pestañas para su encuadernación a la derecha o a la izquierda.
Además de los métodos mostrados a continuación, el papel con pestañas también se puede cargar en las bandejas de gran capacidad. Para obtener más información, consulte "BANDEJAS DE GRAN CAPACIDAD".

###### Pestaña para encuadernación izquierda

Originales | CONFIGURACIÓN DE LOS ORIGINALES | Carga del papel con pestañas
--- | --- | ---
|  | Bandeja bypass (en la máquina) Bandeja 4 Bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad)

###### Pestaña para encuadernación derecha

Originales | CONFIGURACIÓN DE LOS ORIGINALES | Carga del papel con pestañas
--- | --- | ---
|  | Bandeja bypass (en la máquina) Bandeja 4 Bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad)

La función Copia Pestaña se debe especificar antes de escanear el original.

###### Para cambiar el ancho predeterminado de desplazamiento de la imagen para la copia de pestañas:

En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Copiar Configuración de Función] → [Copiar Configuración de Función] → [Ajuste de Copia de Pestaña Inicial].
El ancho de desplazamiento de imagen predeterminado puede definirse de 0 mm a 20 mm (0" a 5/8"). El ajuste predeterminado es de 10 mm (1/2").

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, la tecla [Copia Pestaña]

2. #### Pulse la tecla [On]

3. #### Establece un ancho de desplazamiento de la imagen (ancho de pestaña)

   Pulse el campo de visualización del valor numérico e indique la anchura de desplazamiento de la imagen mediante las teclas numéricas.
   O pulse en para introducir la anchura de desplazamiento de la imagen.
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de copia con pestañas:

   Pulse la tecla [Off].

4. #### Cargue el papel con pestañas

   El ancho del papel con pestañas puede ser como máximo de anchura A4 (210 mm) más 20 mm (o papel 8-1/2" × 11" (8-1/2") más 5/8").

5. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

6. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

7. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba