# SELECCIÓN DEL MODO DE ESCÁNER DE RED

Puede seleccionar el modo de escáner de red desde la pantalla de inicio o desde cada modo de funcionamiento de la siguiente forma:

## Funcionamiento

### Cambio de modos desde la pantalla de inicio

1. #### Pulse el icono que indica el modo de escáner de red

   Pulse [Correo electrónico], [FTP] o [Carpeta de red].
   Aparecerá la pantalla inicial del modo seleccionado.

### Cambio de modo desde cada modo

1. #### Pulse la pantalla de modo

2. #### Pulse [Correo electrónico], [FTP] o [Carpeta de red]

   Se muestra la pantalla inicial del modo seleccionado.

   ###### Para cambiar la pantalla que se mostrará inicialmente cuando se pulse [Envío de Imágenes] en la pantalla de modo:

   En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Configuración Predeterminada del Display].

3. #### Pulse y, a continuación pulse [FTP] y [Carpeta de red]

   Aparecerá la pantalla inicial del modo seleccionado.

Volver arriba