# CONFIGURACIÓN DEL ESCÁNER DE RED

## Configuración de Nombre de Asunto

Se presenta una lista con los nombres de asunto que pueden configurarse para la transmisión por correo electrónico.

### Adición o edición de un asunto

Cuando se pulse la tecla [Agregar], aparecerá la pantalla de registro del asunto. Cuando pulse un asunto, aparecerá la pantalla de registro correspondiente a dicho asunto. Entonces podrá editarla.

### Eliminación de un asunto

Para eliminar un asunto seleccionado, establezca la casilla de verificación situada a la derecha de "N.º" como y pulse la tecla [Borrar].

## Configuración de Nombre de Archivo

### Adición o edición del nombre de un archivo

Cuando se pulse la tecla [Agregar], aparecerá la pantalla de registro del nombre de archivo. Es posible registrar hasta 30 carpetas de red.
Cuando pulse el nombre de un archivo, aparecerá la pantalla de registro correspondiente a dicho nombre de archivo. Entonces podrá editar el sello.

### Eliminación de un nombre de archivo

Para eliminar un nombre de archivo seleccionado, establezca la casilla situada a la derecha de "N.º" como y pulse la tecla [Borrar].

## Configuración de Cuerpo de Mensaje

La siguiente lista explica el texto para el cuerpo del mensaje que puede configurarse para la transmisión por correo electrónico.

### Adición o edición del cuerpo de un mensaje

Cuando se pulse la tecla [Agregar], aparecerá la pantalla de registro del cuerpo del mensaje. Es posible registrar hasta 30 carpetas de red.
Cuando pulse el título de un cuerpo de mensaje, aparecerá la pantalla de registro correspondiente a dicho cuerpo de mensaje. Entonces podrá editarla.

### Eliminación de un cuerpo de mensaje

Para eliminar un cuerpo de mensaje seleccionado, establezca la casilla situada a la derecha de "N.º" como y pulse la tecla [Borrar].

## Configuración de Administración

Es posible establecer la configuración de administración relacionada con las funciones de escáner de red.

###### Configuración Avanzada

Si la opción [Desactivar la Selección de Dirección de respuesta.] está establecida como , no podrá seleccionar ninguna dirección de respuesta y se usará el destino de devolución consignado en los campos de dirección de la máquina y de dirección de respuesta.

###### Nomenclatura de Archivos

Agrega una cadena de caracteres del cuadro seleccionado al nombre de archivo de los datos de imagen escaneados.
Cuando envíe datos al mismo destino dos o más veces, configure el [Identificador único] como para no sobrescribir los datos enviados previamente con los nuevos.

###### Asunto Predeterminado

Introduzca el asunto del mensaje de correo electrónico para enviarlo durante la transmisión de correo electrónico del escáner de red.

###### Añadir Información del Trabajo Automáticamente al Cuerpo del Mensaje de Correo Electrónico

Cuando se envía un mensaje de correo electrónico, se agrega automáticamente al texto del mensaje la información del trabajo.

###### Añadir un Pie de Página de Manera Automática al Cuerpo del Mensaje de Correo

Cuando se envía un mensaje de correo electrónico, se agrega automáticamente el pie de página.

###### Registro del Pie de Página del Correo

Introduzca el texto que debe imprimirse como pie de página del mensaje.
Volver arriba