# LISTA DE AJUSTES DE RED

## Visión general

La siguiente lista incluye los elementos del modo de configuración, la configuración predeterminada de fábrica y las restricciones para cada elemento.
En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles.
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador

Elemento | Configuración predeterminada | U | A
--- | --- | --- | ---
| Configuración de Red
| Instalación rápida
| Nº | Sí
| Configuración de IPv4
| - | Nº | Sí
| Configuración de IPv6
| - | Nº | Sí
| Configuración del nombre de red
| - | Nº | Sí
| Configuración de DNS
| - | Nº | Sí
| Configuración de SMTP
| - | Nº | Sí
| Configuración de LDAP
| - | Nº | Sí
| Config. de NAS/carpeta pública
| - | Nº | Sí
| Configuración general
| Nº | Sí
| Configuración general
| Nº | Sí
| Imprimir Estado al Iniciar
| Desactivar | Nº | Sí
| Configuración de Red
| - | Nº | Sí
| Restablecer NIC
| - | Nº | Sí
| CONFIGURACIÓN DE PROTOCOLOS
| Nº | Sí
| Configuración de IPv4
| Nº | Sí
| DHCP/BOOTP
| Desactivar | Nº | Sí
| RARP
| Desactivar | Nº | Sí
| Configuración de IPv6
| Nº | Sí
| IPv6
| Desactivar | Nº | Sí
| DHCPv6
| Activar | Nº | Sí
| Comando Ping
| Nº | Sí
| NetWare
| Nº | Sí
| Configuración de NetWare
| Nº | Sí
| NetWare
| Desactivar | Nº | Sí
| Tipo de Trama
| 802.2 | Nº | Sí
| Modo de Operación
| PSERVER | Nº | Sí
| Configuración de PSERVER
| - | Nº | Sí
| Configuración de RPRINTER
| - | Nº | Sí
| EtherTalk
| Nº | Sí
| Configuración de EtherTalk
| Nº | Sí
| EtherTalk
| Desactivar | Nº | Sí
| NetBIOS
| Nº | Sí
| Configuración NetBIOS
| Nº | Sí
| NBT/WINS
| Desactivar | Nº | Sí
| AJUSTES DE SERVICIO
| Nº | Sí
| DNS
| - | Nº | Sí
| WINS
| - | Nº | Sí
| SMTP
| - | Nº | Sí
| SNMP
| - | Nº | Sí
| Kerberos
| - | Nº | Sí
| SNTP
| - | Nº | Sí
| mDNS
| - | Nº | Sí
| CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE LA IMPRESORA
| Nº | Sí
| LPD
| Nº | Sí
| Configuración de LPD
| Nº | Sí
| LPD
| Activar | Nº | Sí
| Tiempo de Espera
| 90 segundos | Nº | Sí
| Utilizar Pancarta
| Desactivar | Nº | Sí
| RAW
| Nº | Sí
| Configuración de la impresión sin procesar
| Nº | Sí
| Impresión sin Procesar
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 9100 | Nº | Sí
| Tiempo de Espera
| 90 segundos | Nº | Sí
| Utilizar Bidireccional
| Desactivar | Nº | Sí
| WSD
| Nº | Sí
| Configuración de WSD
| Nº | Sí
| Impresión WSD
| Activar | Nº | Sí
| Utilizar Descubrimiento de Multidifusión
| Activar | Nº | Sí
| Configuración de LDAP
| Nº | Sí
| Configuración de LDAP
| Activar | Nº | Sí
| Lista de Libretas de Direcciones Globales
| - | Nº | Sí
| Config. de NAS/carpeta pública
| Nº | Sí
| Pública
| Uso del almacenamiento
| Permitido | Nº | Sí
| Compartida
| Uso del almacenamiento
| Permitido | Nº | Sí
| Ajuste de proxy
| Nº | Sí
| Dirección del Servidor Proxy
| - | Nº | Sí
| Nombre de Usuario
| - | Nº | Sí
| Contraseña
| - | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 8080 | Nº | Sí
| Dirección de proxy sin usar
| - | Nº | Sí
| Configuración de Acceso por HTTP
| Nº | Sí
| Nº de usuarios que pueden iniciar sesión a la vez
| 32 | Nº | Sí
| Tiempo para Cierre de Sesión Automático
| 60 | Nº | Sí
| Ver usuario que inicia sesión*
| - | Nº | Sí

*No se puede definir en la máquina. Se puede establecer en el modo de configuración (versión Web). (Se requieren derechos de administrador.)
Volver arriba