# INTERIOR

En esta sección se describen los nombres y las funciones de las distintas partes del interior de la máquina.
Pulse el nombre para que aparezca información.

×
Cartucho de tóner
Este cartucho contiene tóner. Cuando se agote el tóner de un cartucho, sustitúyalo por uno nuevo.
-CARTUCHO DE TÓNER
×
Unidad de fijación
En esta zona se aplica calor para fijar la imagen transferida al papel.
La zona de la unidad de fusión está caliente. Tenga cuidado de no quemarse cuando retire el papel atascado.
×
Banda de transferencia
Esta banda separa la imagen formada con tóner de la unidad fotoconductora y la transfiere al papel.
No toque ni dañe la banda de transferencia.
De lo contrario, la imagen podría aparecer defectuosa.
×
Cubierta de la sección de inversión del papel
Esta unidad se usa para dar la vuelta al papel cuando se realizan impresiones a dos caras. Abra esta cubierta para retirar el papel atascado.
×
Interruptor de alimentación principal
Utilice este interruptor para encender la máquina.
-ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA
×
Caja de recogida de tóner
Esta caja recoge el exceso de tóner que se produce durante la impresión.
-CAJA DE RECOGIDA DE TÓNER
Un técnico de servicio recoge las cajas de recogida de tóner.
Volver arriba