# ESPECIFICACIÓN DE UNA POSICIÓN DEL PAPEL (COLOCAR IMAGEN)

## Visión general

Esta función mueve el original escaneado a una posición especificada para realizar una copia.

La función Colocar imagen se debe especificar antes de escanear el original.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Colocar imagen]

2. #### Especifique la posición de inicio de impresión

   Pulse el campo de visualización del valor numérico del anverso o el reverso e indique la posición de inicio de impresión mediante las teclas numéricas.
   O pulse en para introducir la posición de inicio de impresión.
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   Si establece la casilla de verificación [Ajustar el valor de la 2ª pág. al de la 1ª.] como , puede configurar por separado el anverso y el reverso.

   ###### Para cancelar la opción de colocación de imagen:

   Pulse la tecla [Borrar].

3. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

4. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba