# APILADOR DE ALTA CAPACIDAD

## Visión general

Se puede depositar un gran número de copias en el apilador de alta capacidad. Se pueden depositar un máximo de 250 hojas de papel en la bandeja superior y un máximo de 5000 hojas en la bandeja de desplazamiento. Puede conectar hasta dos apiladores de alta capacidad.

- Si el tamaño de papel es B5, B5R, A5R o 5-1/2" x 8-1/2", se pueden depositar hasta 2500 hojas.
- No cargue hojas de distintos tamaños en la bandeja de desplazamiento.

### Nombres de funciones

Pulse el nombre para que aparezca información.

×
Bandeja superior
Se pueden depositar un máximo de 250 hojas de papel en esta bandeja.
×
Bandeja de desplazamiento
Se pueden depositar un máximo de 5000 hojas de papel en esta bandeja. Las hojas impresas se disponen en el carro de papel de la bandeja de desplazamiento. El carro de papel le ayuda a disponer de un gran número de hojas.
×
Botón arriba/abajo de la bandeja
Pulse este botón para retirar hojas de la bandeja de desplazamiento. La bandeja se mueve hacia abajo para que pueda retirar el carro de papel.
×
Indicador arriba/abajo de la bandeja
Este indicador parpadea mientras se mueve la bandeja hacia arriba o abajo, y se ilumina cuando la bandeja finaliza el descenso. Este indicador también se ilumina si se produce un atasco de papel en el apilador.
×
Indicador de salida
Este indicador parpadea mientras las hojas impresas se disponen en la bandeja de desplazamiento.
×
Indicador de error
Este indicador se ilumina cuando no se puede utilizar únicamente el apilador de alta capacidad debido a un error, y parpadea cuando no se puede utilizar el sistema en su conjunto.

###### Configuración de la salida de papel adicional a la bandeja de desplazamiento

En Modo Configuración, puede especificar si disponer más hojas para nuevos trabajos si la bandeja de desplazamiento del apilador de alta capacidad ya contiene hojas impresas.
Para configurar la salida de papel adicional a la bandeja de desplazamiento, abra "Modo Configuración (administrador)" y seleccione [Configuraciones del Sistema] → [Control de Dispositivos] → [Configuraciones del apilador] → [Configuración de pila adicional].

###### Configuración del cambio automático de la bandeja de desplazamiento

Al conectar dos apiladores de alta capacidad, puede especificar en Modo Configuración si desea cambiar al otro apilador de alta capacidad para continuar con la salida de papel si el actual se llena.
Para configurar el cambio automático de la bandeja de desplazamiento, abra "Modo Configuración (administrador)" y seleccione [Configuraciones del Sistema] → [Control de Dispositivos] → [Configuraciones del apilador] → [Configuración de cambio automático].

### Retirada de hojas impresas de la bandeja de desplazamiento

1. #### Pulse el botón abajo de la bandeja

   El indicador arriba/abajo de la bandeja parpadea. Cuando la bandeja finaliza su descenso, se ilumina el indicador arriba/abajo de la bandeja.

   Durante la salida del papel a la bandeja de desplazamiento, la bandeja no baja aunque pulse el botón abajo de la bandeja.

2. #### Abra la puerta de la bandeja de desplazamiento y extraiga el carro de papel

   Cuando vaya a disponer un gran número de hojas impresas, instale el soporte para papel del carro de papel para evitar que las hojas se caigan por el camino.

3. #### Retire el soporte para papel del carro de papel

4. #### Instale el soporte para papel del carro de papel en el carro de papel

5. #### Una vez que haya dispuesto las hojas impresas, vuelva a colocar el carro de papel en la bandeja de desplazamiento

   El papel no se puede depositar en la bandeja de desplazamiento a menos que el carro de papel esté colocado en su sitio en la bandeja de desplazamiento.

Volver arriba