# COPIAR CONFIGURACIÓN DE FUNCIÓN

## "Configuración de Estado Inicial"

Las opciones predeterminadas seleccionadas aquí serán válidas para todas las funciones de la máquina (no sólo para la función de copia).
La configuración de la copiadora se restablece a su estado inicial al presionar el botón [ENCENDIDO], al pulsar la tecla [BT] o cuando transcurre el intervalo de borrado automático. Estas opciones se emplean para cambiar la configuración predeterminada del modo de copia.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción
--- | ---
Bandeja de Papel | Especifique la bandeja de papel seleccionada de forma predeterminada.
Tipo de Exposición | Configure las opciones del modo de exposición predeterminado.
Tasa de Copia | Especifique la tasa de copia seleccionada de forma predeterminada.
Copia 2-Caras | Configure las opciones de modo de doble cara seleccionado de forma predeterminada. Si se utiliza esta opción para cambiar la configuración predeterminada de la función dúplex a un valor distinto de "1 cara a 1 cara" y falla dicha función, o no funciona bien el alimentador de documentos automático, el valor volverá a ser "1 cara a 1 cara".
SALIDA | Establezca el método de salida de la impresión y la bandeja de salida que se selecciona por defecto.
Configuración de cantidad de corte | Establece el ancho de recorte predeterminado para la función de corte. Esta opción se muestra cuando están instalados el finalizador grapador (grapado de 100 hojas) y el módulo de corte.
Volver a los Predeterminados | Devuelve todos los elementos a los valores predeterminados de fábrica.

## Ficha "Copiar Configuración de Función"

Las opciones siguientes están relacionadas con la función de copia.
Los elementos de configuración podrían no mostrarse dependiendo de los periféricos que estén instalados en la máquina.

###### Ajuste de Exposición de Copia

El nivel de exposición aplicado cuando está seleccionado [Auto.] se selecciona y ajusta para el cristal de exposición y el alimentador de documentos automático.

###### Configuración de Copia de Rotación

Cuando el papel y el original se colocan en lugares diferentes, esta función rota la imagen automáticamente 90 grados para poder corregir la copia en el papel.
Habilite Configuración de Copia de Rotación para copiar un original de tamaño A5 (5-1/2" × 8-1/2") en papel de tamaño A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).

###### Añadir o cambiar prefijados extra

Añadir o cambiar prefijados extra Añada dos valores de porcentaje predefinido de ampliación (de 101% a 400%) y dos valores de porcentaje predefinido de reducción (de 25% a 99%).
También puede cambiar la proporción predefinida en caso necesario.
No es posible cambiar valores prefijados distintos de los agregados.

###### Límite máximo de copias seleccionado

Se utiliza para fijar el número máximo de copias que pueden especificarse (copias realizadas de manera continua). Puede especificar cualquier número de 1 a 9999.

###### Ajuste del desplazamiento de Margen Inicial

Se utiliza para definir el desplazamiento de margen predeterminado. Especifique un valor de 0 mm (0") a 50 mm (2") en intervalos de 3 mm (1/8") para el anverso y el reverso.

###### Ajuste del Ancho de Borrado

Se utiliza para definir el ancho de borrado predeterminado para la función de borrado. Especifique un valor entre 0 mm (0") y 25 mm (1") en intervalos de 3 mm (1/8") para el ancho de compensación del borde y el ancho de compensación del centro.

###### Ajustes Perforación de Tarjeta

Se utiliza para establecer el tamaño original predeterminado para la función de perforación de tarjeta.
Especifique un valor entre 25 mm (1") y 216 mm (8-1/2") en intervalos de 3 mm (1/8") para las dimensiones X (horizontal) e Y (vertical) del original.
Si la casilla "Ajustar a la página" está definida como , la tecla [Ajustar a la página] aparecerá siempre en la pantalla de perforación de tarjeta.

###### Encuadernado Automático

El grapado en el encuadernado automático se produce automáticamente cuando se utiliza la función de copia de folleto.

###### Ajuste de Copia de Pestaña Inicial

Se utiliza para definir el ancho de desplazamiento de imagen predeterminado (ancho de pestaña) para copiar pestañas.
Especifique un valor entre 0 mm (0") y 25 mm (1") en intervalos de 3 mm (1/8").

###### Desactivar el registro del programa

Se utiliza para impedir la eliminación y la modificación de las opciones de copia almacenadas en programas de trabajo.

###### Desactivar Bandeja Bypass en Copia Dúplex

Desactiva el uso de la bandeja bypass cuando se realicen copias a dos caras.
La bandeja bypass suele usarse para introducir hojas de etiquetas, transparencias y otros soportes especiales en los que no pueden hacerse copias a dos caras. Si una hoja de uno de esos soportes especiales llega al dispositivo de inversión, puede producirse un atasco o un daño en el equipo. Si usa con frecuencia soportes especiales que no pueden utilizarse para copias a dos caras, es recomendable que active esta opción.

###### Desactivar Selección Automática de Papel

Desactiva la función Selección Automática de Papel.
Si está activado, no se seleccionará automáticamente papel que tenga el mismo tamaño que el original situado en el cristal de exploración o en el alimentador de documentos automático.

###### Conf. de Selección Automática de Bandeja Suministradora de Papel

Cuando esta opción está activada y se carga papel en una bandeja mientras la máquina está en modo de espera en el modo de copia, la bandeja se selecciona de forma predeterminada.

###### Desactivar registro de imagen personalizada

Desactiva el almacenamiento de una imagen personalizada.

###### Desactivar envío al copiar

Desactiva la función Enviar Imagen durante la copia.

###### Modo alta calidad para alimentador documentos

Es posible cambiar la resolución para las copias en blanco y negro usando el alimentador de documentos automático, de 600 × 300 dpi a 600 × 600 dpi (modo de alta calidad).
Si se emplea el modo de alta calidad, las líneas delgadas y la impresión fina se reproduce con mayor claridad, aunque disminuye la velocidad de escaneado.
Si no está seleccionado el modo de alta calidad, deben cumplirse las condiciones siguientes para escanear a 600 × 300 dpi y lograr la velocidad más rápida.

- El porcentaje de copia debe definirse en 100%.
- No seleccione un modo especial que vaya a cambiar la relación.
- No debe estar activado [Copia de Copia].

###### Escaneo rápido desde el cristal de documentos

Es posible cambiar la resolución para las copias en blanco y negro usando el cristal de exposición, de 600 × 600 dpi a 600 × 300 dpi (modo de alta velocidad).
Si se elige el modo de alta velocidad, la primera copia será más rápida, sin embargo, la imagen no será tan clara.
Si no está seleccionado el modo de alta calidad, deben cumplirse las condiciones siguientes para escanear a 600 × 300 dpi y lograr la velocidad más rápida.

- El porcentaje de copia debe definirse en 100%.
- No seleccione un modo especial que vaya a cambiar la relación.
- No debe estar activado [Copia de Copia].

###### Borrado auto antes de ejec. trab. Copia

Activa la función de borrado automático durante el proceso de copiado, incluso aunque el trabajo de copia no haya finalizado. Esto protege a la máquina de quedar en modo de espera cuando el trabajo de copia no termine de completarse.

## Calibración automática

Corrige la gradación si está desajustada. Cuando la máquina escanea una página de medidas impresa, la gradación se corrige automáticamente.
Después de pulsar la tecla [Ejecutar] e imprimirse una página de medidas, aparecerá un mensaje solicitándole una calibración automática. Coloque la página de medidas en el cristal de exposición según se muestra a continuación (para que la línea fina del borde del papel quede a la izquierda).

Coloque papel de copia (unas cinco hojas) del mismo tamaño que la página de medidas sobre dicha página, cierre suavemente el alimentador de documentos automático y pulse la tecla [Ejecutar].
Si la gradación sigue estando desajustada después de efectuar la calibración automática, la repetición de esta calibración puede mejorar la gradación.
Volver arriba