# FINALIZADOR GRAPADOR (GRAPADO DE 100 HOJAS)

## Visión general

Incluye la función de agrupado que dispone el papel ordenado al mismo tiempo que escalona cada juego, la función de ordenar y grapar que grapa cada juego de documentos impresos, la función de encuadernación que grapa el centro de las hojas y pliega las hojas por la mitad, y la función de plegado que pliega el papel por la mitad.
Si se instala un módulo de perforación opcional, podrá perforar orificios en el papel impreso.

### Nombres de funciones

Pulse el nombre para que aparezca información.

×
Compilador de la grapadora
Apila temporalmente el papel para graparlo.
×
Bandeja de salida
Los documentos grapados y agrupados se disponen en esta bandeja.
La bandeja se puede deslizar. Extienda la bandeja para imprimir en papel de tamaño grande (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" and 8-1/2" × 13" sizes).
×
Bandeja de encuadernado
Los documentos encuadernados se disponen en esta bandeja.
×
Cubierta superior
Abra esta cubierta para retirar el papel atascado.
×
Portada
Abra esta cubierta para sustituir el cartucho de grapas o retirar un atasco de grapas.

- No coloque objetos pesados en el finalizador (grapado de 100 hojas) ni ejerza presión sobre él.
- Preste atención cuando encienda la máquina y durante el proceso de impresión, ya que la bandeja podría moverse hacia arriba y hacia abajo.
- No es posible instalar simultáneamente un finalizador grapador (grapado de 100 hojas) con un finalizador.

### Consumibles

El finalizador grapador (grapado de 100 hojas) necesita el siguiente cartucho de grapas:

###### Unidad del finalizador

Cartucho de grapas (aprox. 5000 grapas por cartucho × tres cartuchos) MX-SCX2

###### Unidad de encuadernado

Cartucho de grapas (aprox. 2000 grapas por cartucho × cuatro cartuchos) MX-SCX3

### Sustitución del cartucho (unidad del finalizador)

Cuando el cartucho de grapas se quede sin grapas, aparecerá un mensaje en el panel de control. Siga las instrucciones para sustituir el cartucho de grapas.

1. #### Abra la cubierta frontal.

2. #### Saque las piezas verdes de la caja de grapas y tire de la caja primero hacia arriba y después hacia fuera.

3. #### Retire el cartucho de grapas vacío

   Si aún quedan grapas, no es posible retirar el cartucho de grapas.

4. #### Inserte un cartucho de grapas nuevo en la caja de grapas

   Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.

5. #### Instale una caja de grapas

   Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.

6. #### Cierre la cubierta frontal

   Haga una copia de prueba en la función ordenar y grapar para asegurarse de que el grapado se realice correctamente.

### Sustitución del cartucho (unidad de encuadernado)

Cuando el cartucho de grapas se quede sin grapas, aparecerá un mensaje en el panel de control. Siga las instrucciones para sustituir el cartucho de grapas.
Antes de comenzar este proceso, retire todos los documentos de la bandeja de salida del finalizador grapador (grapado de 100 hojas). No vuelva a colocar los documentos retirados en la bandeja de salida.

1. #### Abra la cubierta frontal.

2. #### Agarre el asa situada en la unidad del encuadernador y extráigala muy despacio hasta que llegue al tope

3. #### Baje la palanca de liberación de la caja de grapas y retire la caja

   Tire de la caja de grapas hacia la izquierda.
   Sustituya los dos cartuchos de grapas.

4. #### Presione el botón de bloqueo para abrir la palanca de liberación

5. #### Retire el cartucho de grapas vacío

   Presione el botón de bloqueo para abrir la palanca de liberación.

6. #### Instale un nuevo cartucho de grapado

   Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.

7. #### Presione el botón de bloqueo para abrir la palanca de liberación

8. #### Empuje firmemente hacia dentro la caja de grapas para volver a colocarla

   Alinee el icono de la caja de grapas con el icono de la unidad.
   Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.

9. #### Empuje hacia dentro la unidad del encuadernador

10. #### Cierre la cubierta frontal

    Haga una impresión o copia de prueba usando la función de encuadernador para asegurarse de que el grapado se realice correctamente.

### Retirada de los desechos de grapas (unidad del finalizador)

Cuando se usa un finalizador para grapar, se generan desechos de grapas.
Los desechos de grapas se recogen en el contenedor correspondiente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para retirar los desechos de grapas.

1. #### Abra la cubierta frontal.

2. #### Sujete el contenedor de desechos de grapas por la pestaña, sáquelo suavemente y retire los desechos de grapas

   - No introduzca los dedos en el contenedor de desechos de grapas. Podría sufrir pinchazos y heridas.
   - No tire los desechos de grapas en una bolsa de plástico. Las grapas podrían agujerear la bolsa.

3. #### Vuelva a colocar el contenedor de desechos de grapas.

   Asegúrese de volver a colocar el contenedor de desechos de grapas en su posición correcta.

4. #### Cierre la cubierta frontal

### Retirada de los desechos de papel

Cuando se recorta el papel plegado, se generan desechos de papel.
Los desechos de papel se recogen en el contenedor correspondiente.
Siga las instrucciones para retirar los desechos de papel.
Al usar el módulo de corte, se recorta una caída lateral durante el plegado, lo que origina un acabado limpio.

1. #### Abra la cubierta frontal.

2. #### Agarre el asa del contenedor de desechos de papel, extraiga con cuidado el contenedor y tire los desechos.

   Tire los desechos de papel resultantes en una bolsa de plástico u otro contenedor, teniendo cuidado de no esparcirlos.

3. #### Empuje el contenedor hacia dentro con cuidado

4. #### Cierre la cubierta frontal

Volver arriba