# CONTROL DE PUERTO

Active o desactive los puertos de sistema principales, defina los números de puerto y pulse la tecla [Memorizar].
Pueden configurarse los puertos siguientes:

Puerto de servidor | Puerto de cliente
--- | ---
HTTP HTTPS IMPRESIÓN MEDIANTE FTP Impresión sin Procesar LPD IPP IPP-SSL Recepción de Salida en Tándem Escáner de PC Panel de Control Remoto SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD Expansión del Dispositivo USB (cuando está activado el módulo de comunicación de la aplicación o el módulo de cuenta externo) Sharp OSA (cuando está activado el módulo de comunicación de la aplicación o el módulo de cuenta externo) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Notificar Fin de Trabajo LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Envío de Salida en Tándem Enviar Backup de información

Volver arriba