# SELLADO DE LOS ORIGINALES ESCANEADOS (SELLO VERIFICACIÓN)

## Visión general

Esta función sella cada original que se escanee por medio del alimentador de documentos automático, lo que permite comprobar que todos los originales se han escaneado correctamente.

- La unidad de sellado de verificación opcional debe estar instalada para utilizar la función Sello verificación.
- Si se utilizan originales de doble cara, la cara anterior de cada original se sella dos veces.
- Si se produce un error durante el escaneado, es posible que se selle un original que no haya sido escaneado.
- Cuando la marca "O" con la que se sellan los originales comience a aparecer desvaída, sustituya el cartucho de sellado de verificación.
  Para conocer el procedimiento de sustitución del cartucho de sellado de verificación, consulte "CARTUCHO DE SELLADO DE VERIFICACIÓN".

## Funcionamiento

1. #### Colocación de los originales en el alimentador de documentos automático

   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Fech. Verif.]

   Aparece una marca de verificación en el icono.
   Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción Fech. Verif.:

   Pulse la tecla [Fech. Verif.] para quitar la marca de verificación.

4. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.

Volver arriba