# CONFIGURACIÓN PARA IMPRIMIR DESDE EL MFP (FTP)

## Configuración para imprimir desde el MFP(FTP)

Desde el panel de control de la máquina es posible acceder al servidor FTP y seleccionar datos del servidor para imprimirlos.

### Adición o edición de un servidor FTP

Cuando se pulse la tecla [Agregar], aparecerá la pantalla de registro del servidor FTP. Es posible registrar hasta 20 carpetas de red.
Cuando pulse el nombre de un servidor FTP, aparecerá la pantalla de registro correspondiente a dicho servidor FTP. Entonces podrá editarla.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre | Introduzca un nombre para mostrar en el panel de control de la máquina.
Servidor FTP | Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor FTP.
Directorio | Introduzca el directorio de destino en el servidor de archivos FTP.
Activar Autenticación de Usuarios | Activa la autenticación de los usuarios. Es necesario introducir el nombre de usuario y la contraseña.
Nombre de Usuario | Introduzca el nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor de archivos FTP.
Contraseña | Introduzca la contraseña necesaria para iniciar sesión en el servidor de archivos FTP. Para cambiar la contraseña, establezca [Cambiar contraseña] como y luego introduzca la nueva contraseña en el cuadro de texto.
Activar SSL | Activa la comunicación cifrada mediante SSL.

### Eliminación de un servidor FTP

Para eliminar un servidor FTP seleccionado, establezca la casilla situada a la izquierda de su nombre como y pulse la tecla [Borrar].
Volver arriba