# ENVÍO DE AMBAS CARAS DE UNA TARJETA EN UNA ÚNICA PÁGINA (PERFORACIÓN DE TARJETA)

## Visión general

Envíe las caras anterior y posterior de una tarjeta como una sola página, en lugar de enviar cada cara por separado.

Coloque el original sobre el cristal de exposición.

- Si el tamaño de escaneado es mayor que el de envío, se producirá un error de envío.
- No puede especificarse la proporción ni puede seleccionarse "Configuración de Envío de Rotación".

## Funcionamiento

1. #### Coloque una tarjeta boca abajo en el cristal de exposición

   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Perf. Tarjeta]

4. #### Pulse la tecla [On] y especifique el tamaño del original conforme sea necesario

   Pulse las áreas que muestran los tamaños de ancho y alto del original respectivamente, e introduzca los tamaños mediante las teclas numéricas.
   O pulse para introducir el tamaño.
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   - Si establece la casilla [Ajustar al tamaño de envío] como , se amplía o reduce el original según el porcentaje adecuado para el tamaño del original.
   - Después de seleccionar Perf. Tarjeta, pulse la tecla [Original] en la pantalla inicial para cambiar el tamaño de escaneado del original o el tamaño de envío. En este caso, aparecerá la pantalla de este paso cuando pulse la tecla correspondiente al tamaño de escaneado. Para conocer el procedimiento de configuración del tamaño de envío, consulte "ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN".
   - Para cancelar la configuración de tamaño especificada, pulse la tecla [Reajustar Tamaño].

   ###### Para cancelar la opción Perf. Tarjeta:

   Pulse la tecla [Off].

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para escanear el anverso

   Pulse la tecla [Previsualización] de modo que pueda previsualizar la imagen de salida antes de enviarla.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.

6. #### Coloque una tarjeta boca arriba sobre el cristal de exposición y pulse la tecla [Inicio] para escanear el reverso

   - Antes de escanear la cara posterior de la tarjeta, pulse la tecla [Revisar Func.] en el panel táctil para cambiar la exposición.
   - Una vez haya comprobado la salida mediante la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen. Ahora no es preciso llevar a cabo el paso 7.

7. #### Pulse la tecla [Read-End]

   Se oirá un pitido para indicar que ha finalizado la transmisión.
   Si va a seguir adelante y escanear la cara anterior de la tarjeta, puede pulsar la tecla [Revisar Func.] para cambiar la exposición, la resolución, el tamaño de escaneado y el tamaño de envío.

Volver arriba