# TIPOS DE PAPEL APLICABLES

## Visión general

En esta sección se describe qué tipos de papel se pueden utilizar y cuáles no. También se explica cómo hay que considerar la cara de impresión cuando se carga el papel en la bandeja.
El papel de gramaje alto, el papel fino y otros tipos de papel, excepto el papel normal, se consideran soportes especiales.

- En el mercado hay disponibles muchos tipos de papel, pero algunos no se puede utilizar en la máquina.
  Antes de utilizar cualquier tipo de papel, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado.
- La calidad de la imagen y la capacidad de fijación del tóner del papel pueden variar en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento y de las características del papel, dando como resultado una calidad de imagen inferior a la obtenida con el papel estándar de Sharp.
  Antes de utilizar cualquier tipo de papel, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado.
- La utilización de papel no recomendado o no utilizable puede resultar en una alimentación asimétrica, atascos de papel, una mala fijación del tóner (éste no se adhiere bien al papel y se puede desprender) o un fallo de la máquina.
- El uso de papel no recomendado puede tener como resultado atascos de papel o una calidad de imagen inferior. Antes de utilizar papel no recomendado, compruebe si la impresión puede efectuarse correctamente.

### Papel utilizable

###### Especificaciones de papel normal, papel de gramaje alto y papel fino

Papel normal | Papel estándar de Sharp 80 g/m2 (21 lbs bond). Para conocer las especificaciones del papel, consulte "ESPECIFICACIONES DEL PAPEL ESTÁNDAR DE SHARP" en la "Guía de inicio rápido". Papel normal diferente al papel estándar de Sharp 60 g/m2 a 105 g/m2 (de 16 lbs bond a 28 lbs bond)
Papel de gramaje alto | 106 g/m2 a 300 g/m2 (de 28 lbs bond a 110 lbs Cover)
Papel Fino | 52 g/m2 a 59 g/m2 (de 13 lbs bond a 16 lbs bond)

El papel reciclado, el papel coloreado y el papel preperforado deben cumplir las mismas especificaciones que el papel normal.
Antes de utilizar cualquier tipo de papel, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado.

###### Tipos de papel que se pueden colocar en cada bandeja

| BANDEJA 1/2 | Bandeja 3 | Bandeja 4 | Bandeja bypass | Bandeja 5 Bandeja de gran capacidad (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | BANDEJAS DE GRAN CAPACIDAD | Bandeja bypass (para bandejas de gran capacidad) | Insertador (superior/inferior)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Bandeja 5/7 | Bandeja 6/8
Papel Fino | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | -
Papel normal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Papel reciclado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Color | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Membrete | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Preimpresión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Preperforado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Papel de gramaje alto 1: de 106 g/m2 a 176 g/m2 (de 28 lbs bond a 65 lbs index ) | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Papel de gramaje alto 2: de 177 g/m2 a 220 g/m2 (de 65 lbs index a 80 lbs Cover) | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Papel de gramaje alto 3: de 221 g/m2 a 256 g/m2 (de 80 lbs bond a 140 lbs index ) | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | -
Papel de gramaje alto 4: de 257 g/m2 a 300 g/m2 (de 140 lbs index a 110 lbs Cover) | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | -
Papel con pestañas | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | -
Transparencia | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | -
Etiquetas | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | -
Satinado | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | -

Sí: Se puede utilizar
-: No se puede utilizar
Para obtener información detallada sobre los tamaños y tipos de papel que se pueden cargar en cada bandeja de la máquina, consulte "ESPECIFICACIONES BÁSICAS/ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA" y CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL en "Modo Configuración" de la "Guía de inicio rápido".
El papel reciclado, el papel coloreado y el papel preperforado deben cumplir las mismas especificaciones que el papel normal.
Antes de utilizar cualquier tipo de papel, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado.

###### Configuración de la orientación de la cara de impresión

La configuración de la orientación varía según la cara de impresión del papel, en función la bandeja que se use.

Bandeja | Imprimir cara
--- | ---
Bandejas 1 a 4 | Hacia abajo
Bandeja bypass, bandeja 5, bandeja 6, bandeja 7, bandeja 8 | Hacia arriba

Si [Desactivación de impresión dúplex] está establecido para "Membrete" o "Preimpresión", coloque la cara de impresión en la misma orientación que normalmente.

###### Para establecer [Desactivación de impresión dúplex]:

En Modo de Configuración (administrador), seleccione [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Desactivación de impresión dúplex].

### Papel no utilizable

Soportes especiales para impresora de inyección de tinta (papel fino, papel satinado, película brillante, etc.) Papel carbón o papel térmico. Papel unido por un adhesivo. Papel con clips. Papel con marcas de haber sido doblado. Papel roto. Sobre Papel con relieve Transparencias con base de aceite | Papel fino de menos de 52 g/m2 (13 lbs bond) Papel de gramaje alto de 301 g/m2 (110 lbs Cover) o más Papel con una forma irregular. Papel grapado. Papel húmedo. Papel ondulado. Papel en cuya cara de impresión o reverso ya se ha imprimido con otra impresora o dispositivo multifunción Papel en el que se han formado ondulaciones debido a la absorción de humedad.

### Papel no recomendado

Papel de transferencia por planchado. Papel japonés. Papel perforado.

Volver arriba