# CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Cuando se envía un mensaje de correo electrónico a la dirección de esta máquina, se imprime el archivo que se encuentre adjunto en el mensaje.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción
--- | ---
IMPRESIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO | Seleccione esta opción para utilizar la impresión de correo electrónico.
Servidor POP3 | Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor POP3.
Número de Puerto | Introduzca el número de puerto del servidor POP3. La opción predeterminada es el puerto 110.
Autenticación POP | El protocolo de autenticación (incluido APOP) se utiliza para la autenticación con el servidor POP3.
Nombre de Usuario | Introduzca el nombre de usuario. La cuenta de usuario especial es necesaria para imprimir correo electrónico.
Contraseña | Introduzca la contraseña. Para cambiar la contraseña, establezca [Cambiar contraseña] como y luego introduzca la nueva contraseña en el cuadro de texto.
Intervalo de Comprobación | Introduzca el intervalo de polling para el servidor POP3. El valor predeterminado es de cinco minutos.
Activar SSL | Si se configura como , se activa la comunicación POP sobre SSL o bien POP sobre TLS mediante el comando STLS. Esto requiere que el servidor sea compatible con la comunicación POP sobre SSL o el comando STLS. Para permitir la comunicación POP sobre SSL, establezca como [Número de Puerto] el puerto para la comunicación POP sobre SSL. Para permitir la comunicación POP sobre TLS, establezca como [Número de Puerto] el mismo número de puerto que para la comunicación POP3 normal.
Prueba de Conexión | Haga clic en el botón [Ejecutar] para comprobar la conexión con el servidor POP3.

Volver arriba