# CONFIGURACIÓN SHARP OSA

Las opciones siguientes están relacionadas con Sharp OSA.
Puede usar la configuración Sharp OSA si la máquina cuenta con un módulo de cuenta externo o un módulo de comunicación de la aplicación.

### Configuración de Cuenta Externa

###### Control de cuenta externa

Si se activa esta opción, la máquina accede al modo de total externo y la función de total puede utilizarse mediante una aplicación de cuenta externa.

###### Active la autentificación mediante servidor externo

Si se activa esta opción, la máquina accede al modo de autenticación externa. El acceso a la máquina se controla mediante la aplicación externa.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA" en "ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA".

### Configuración del Controlador USB

Cuando instale el módulo de cuenta externa o el módulo de comunicación de la aplicación, especifique que el controlador del dispositivo USB está conectado.

###### Teclado Externo

Seleccione cuál de los controladores del teclado externo se va a utilizar, si el interno o el externo.

###### Lector/ grab. de tarj.

Seleccione cuál de los controladores se va a utilizar, si el interno o el externo, para el lector/escritor de tarjetas con circuito integrado.

###### Memoria USB

Seleccione cuál de los controladores se va a utilizar, si el interno o el externo, para el dispositivo de memoria USB.

###### Nivel de cifrado

Seleccione el nivel de cifrado de la comunicación si utiliza el controlador externo.
Seleccione Ninguno, AES-128 o AES-256.

- Cuando se selecciona el controlador externo, el dispositivo USB conectado se considera como no conectado, y no puede utilizarse.
- Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina.
  Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".
- Para comprobar la conexión de un dispositivo USB a la máquina, consulte "COMPROBAR DISPOSITIVO USB".

### Preferencia de prioridad de trabajos

Configure la velocidad de reproducción para la animación de las aplicaciones Sharp OSA.
Pueden configurarse las opciones siguientes:

- Prioridad a Impresión
- Medio Tono
- Prioridad a Reproducción de Animación

Si están seleccionados [Reproducción animación LCD] o [Equilibrado], puede disminuir la velocidad de la máquina para el procesamiento del trabajo (o de la impresión).
Seleccione [Prioridad a Impresión] si desea incrementar la velocidad del proceso para los trabajos de impresión.
Volver arriba