# MODO DE PRECALENTAMIENTO

## Visión general

Este modo reduce la temperatura de la unidad de fijación y hace que la máquina espere en un estado de bajo consumo de energía.
El modo de precalentamiento se activará una vez transcurrido el tiempo establecido en estado de espera sin que se ejecute un trabajo.
Comparado con el temporizador de desconexión auto., la cantidad de energía que se ahorra es menor y el tiempo que tarda la máquina en volver al funcionamiento normal es menor.
En el modo de precalentamiento, el botón [Pantalla de inicio] está encendido y se apaga la luz del panel táctil y el botón [Modo ahorro energ.].
El panel táctil se desactiva al pulsarlo o al pulsar el botón [Pantalla de inicio].

###### Para establecer el modo de precalentamiento:

En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Ahorro de energía] → [Configuración de gestión de energía] → [Configuración de Modo Precalentamiento].
Volver arriba