# ENVÍO DEL MISMO A VARIOS DESTINOS (RETRANSMISIÓN)

## Visión general

Puede enviar la misma imagen escaneada a destinos de escaneado, en una única operación. Esta función se denomina "retransmisión".
Con una retransmisión puede enviar un documento hasta a 500 destinos.

Los originales largos se envían en blanco y negro.
Si se especifica una dirección de Escanear a FTP o Escanear a carpeta de red, no podrá usar la transmisión de correo electrónico de hipervínculo.

###### Para registrar destinos en un contacto o un grupo:

En la pantalla inicial o en la pantalla de la libreta de direcciones, pulse la tecla [Registrar/Editar dirección] en el panel de acciones, o pulse el icono [Control de Direcciones] en la pantalla inicial. Para conocer más detalles, consulte "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES A TRAVÉS DE LA ENTRADA DIRECTA", "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES A TRAVÉS DE LA BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL", "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES DESDE REGISTROS DE ENVÍO DE IMÁGENES" o "ALMACENAMIENTO DE GRUPOS".

### Consejos sobre el uso de la retransmisión

Conviene almacenar los destinos que se usan frecuentemente para retransmisión en forma de contactos o grupos. Pueden almacenarse un máximo de 500 destinos en un contacto o grupo.
Si pulsa la tecla de acceso directo correspondiente a un grupo registrado, podrá recuperar varios contactos a la vez.

- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES A TRAVÉS DE LA ENTRADA DIRECTA
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES A TRAVÉS DE LA BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES DESDE REGISTROS DE ENVÍO DE IMÁGENES
- ALMACENAMIENTO DE GRUPOS

Si selecciona [Configuraciones del sistema] en el "modo de configuración (administrador)" → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Selección Agenda Predetermin.] y establece la casilla de verificación [Aplicar direcciones solo de modos de envío] como (valor predeterminado de fábrica), sólo se llamará al destino del modo actualmente seleccionado entre los destinos establecidos por [Definir como uso predeterminado]. No obstante, si esta casilla de verificación se establece como , podrá llamar también a un destino de otro modo.

## Funcionamiento

1. #### Colocar el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Especifique todos los destinos

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS
   - Para cambiar de un tipo de entrega a otro (Para/Cc/Bcc), pulse .
   - puede omitirse antes o después de un destino introducido mediante una tecla de acceso directo.
     Si la opción"Entre la clave de direc. en configuración relé" está activada en el "modo de configuración", pulse antes de especificar el destino siguiente.
   - Las teclas de acceso directo que no se pueden utilizar para una retransmisión se encuentran difuminadas para evitar que se seleccionen.
   - Si se especifica una dirección de Escanear a FTP o Escanear a carpeta de red, no podrá usar la transmisión de correo electrónico de hipervínculo.

3. #### Pulse la tecla [Confirmar dirección] en el panel de acciones

4. #### Confirme el destino

   Para cancelar el destino especificado
   Pulse la tecla de acceso directo correspondiente al destino que desee cancelar y, a continuación, pulse la tecla [Borrar] en el panel de acciones.

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
   Cuando coloque el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
   Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviar un envío de imágenes. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN".

Volver arriba