# INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE

## Visión general

Con los modos Escanear a correo electrónico también puede introducir directamente un destino. En el modo de Escanear a carpeta, puede especificar directamente una referencia.
Para Escanear a FTP, no podrá introducir manualmente un destino.

## Funcionamiento

1. #### Pulse el cuadro de texto Dirección

   - En el modo entrada de datos, seleccione el modo del destino y especifique la dirección de destino.
   - Si pulsa el cuadro de texto Dirección en los modos Escanear a FTP, aparecerá la pantalla de la libreta de direcciones.

2. #### Utilice el teclado de software para especificar una dirección de destino

   - En el modo de escaneado a carpeta, aparecerá la pantalla para entrada de carpeta de red. Consulte "Especificación de una carpeta de red como dirección".
   - Después de introducir la dirección de destino, pulse la tecla [OK] key.
   Para alternar entre [Para], [Cc] y [Bcc], pulse .
   Puede seleccionar [Bcc] si [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Conf. del Escaneo] → [Configuración de Bcc] están seleccionadas y está activada [Active Bcc].

### Especificación de una carpeta de red como dirección

1. #### Pulse la tecla [Examinar]

   - Para introducir directamente una dirección, pulse el cuadro de entrada [Introducción de ruta a carpeta]. Se muestra el teclado de software.
   - Si se requiere un nombre de usuario y una contraseña, consulte con el administrador del servidor e introdúzcalos.

2. #### Pulse la tecla del grupo de trabajo al que desea acceder

   - Pulse e introduzca una palabra clave para buscar un grupo de trabajo, servidor o carpeta de red.
   - Se pueden mostrar hasta 100 grupos de trabajo, 100 servidores y 100 carpetas de red.
   - Pulse para regresar a la pantalla del paso 1.

3. #### Pulse la tecla del servidor o el ordenador al que desee acceder

   Si aparece una pantalla solicitando un nombre de usuario y contraseña, consulte con el administrador del servidor e introduzca el nombre de usuario y contraseña necesarios.

4. #### Pulse la tecla de la carpeta de red

   Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Intro]. Regresará a la pantalla del paso 1. Pulse la tecla [Intro] de nuevo para aceptar el destino.

Volver arriba