# INICIO DE UNA TRANSMISIÓN A UNA HORA ESPECIFICADA (TEMPORIZADOR)

## Visión general

Puede establecer una hora a la que tendrá lugar automáticamente una transmisión o retransmisión.
Esta función resulta útil cuando se desea realizar una transmisión reservada, una retransmisión u otro tipo de transmisión mientras se está ausente, durante la noche o en horarios en que las tarifas telefónicas son más bajas.

- Si hay otra transmisión en curso cuando se alcanza la hora especificada, la transmisión con temporizador se iniciará una vez finalizada dicha transmisión.
- La configuración seleccionada para una transmisión con temporizador (exposición, resolución y otras funciones) se borra automáticamente una vez finalizada la transmisión. (No obstante, cuando se utiliza la función de archivo de documentos, la imagen original escaneada y la configuración se almacenan en la unidad de disco duro integrada.)
- Si se le da prioridad a un trabajo programado para una transmisión con temporizador en la pantalla de estado de los trabajos, se anulará el temporizador. La transmisión se iniciará en cuanto se finalice el trabajo en curso.
- Se puede especificar el momento de la transmisión hasta con una semana de antelación.
- Se pueden realizar otras operaciones una vez configurada una transmisión de temporizador.
- Una transmisión con temporizador puede eliminarse en la pantalla de gestión trabajos.

- Cuando se defina una transmisión con temporizador, deberá mantener el interruptor de alimentación principal como "". La transmisión no tendrá lugar si el estado es "" a la hora especificada.
- Para realizar una transmisión con temporizador, debe escanear el original en la memoria cuando configure la transmisión. No puede dejar el documento en la bandeja del alimentador de documentos ni sobre el cristal de exposición para que sea escaneado en el momento reservado de la transmisión.
- Pueden almacenarse hasta 100 transmisiones con temporizador cada vez.

## Funcionamiento

1. #### Coloque el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Temporizador]

4. #### Pulse la tecla [On]

   En la configuración aparecerá la hora actual. Si la hora es diferente, corríjala en el modo de configuración antes de comenzar un trabajo.

   ###### Para establecer la fecha y la hora de la máquina:

   En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Predeterminados] → [Ajuste del Reloj].
   Si se ha activado [Desactivar Ajuste de Reloj], no podrán modificarse la fecha ni la hora. En este caso, seleccione [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración (administrador)" y seleccione [Configuración de Operaciones] para desactivar la opción [Desactivar Ajuste de Reloj].

5. #### Especifique una fecha y, después, la hora (horas y minutos) en el formato de 24 horas

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
   Pulse las áreas que muestran la hora y los minutos respectivamente, e introduzca los valores mediante las teclas numéricas. O pulse para introducir el tamaño.

   ###### Para cancelar la opción de transmisión con temporizador:

   Pulse la tecla [Off].

6. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
   Cuando coloque el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
   Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido para indicar que el escaneado ha terminado y la máquina permanecerá en espera para la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Tras comprobar la imagen de previsualización, pulse la tecla [Inicio].
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN".
   El original se escanea en la memoria. El original no puede escanearse a una hora determinada.

Volver arriba