# ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO DE UNA TRANSMISIÓN (OMITIR PÁGINA EN BLANCO)

## Visión general

Si el original escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite y envía únicamente las páginas que no estén en blanco.
Si se escanea un original que tenga una cara en blanco, las páginas en blanco se omitirán para el envío de dos caras.

Dependiendo del original, es posible que se detecten algunas páginas que no estén en blanco como si lo estuvieran, y que por lo tanto no se envíen, al igual que es posible que se detecten algunas páginas en blanco como si no lo estuvieran, y que se envíen.

## Funcionamiento

1. #### Colocación de los originales en el alimentador de documentos automático

   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Omitir Página en Blanco]

4. #### Pulse la tecla [Omitir Página en Blanco] o la tecla [Omitir Blanco y Sombra Fondo]

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de omisión de páginas en blanco:

   Pulse la tecla [Off].

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Se oirá un pitido para indicar que ha finalizado el escaneado.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN".

6. #### Compruebe el mensaje de confirmación y pulse la tecla [OK] para comenzar la transmisión

   En la pantalla de confirmación, el número de hojas del original escaneadas aparece en (A), el número de caras escaneadas aparece en (B) y el número de hojas que se van a enviar, excluidas las páginas en blanco, aparece en (C). Por ejemplo: si se escanean cinco hojas originales que incluyen dos páginas en blanco se escanean con escaneado dúplex, (A) mostrará "5", (B) mostrará "10" y (C) mostrará "8".

Volver arriba