# SECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE COPIAS

Cambie al modo de copia desde la pantalla de inicio o desde cada modo y, después, siga los pasos que se indican a continuación.

- SELECCIÓN DEL MODO DE COPIA

## Funcionamiento

1. #### Colocar el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Escanee el original

   Pulse la tecla [Previsualización] para escanear el original.

   - Para escanear originales a dos caras, establezca la configuración de copia a dos caras antes de escanear el original.
   - Cuando no esté comprobando la imagen de vista previa, pulse la tecla [Inicio] para iniciar la copia.

3. #### Compruebe la imagen de previsualización

   Compruebe la copia a dos caras, la posición de grapado y otras opciones en la pantalla de previsualización.

4. #### Inicie la operación de copia

   Pulse la tecla [Inicio].
   - Para realizar dos o más copias, pulse la tecla de la pantalla de copias para indicar el número de copias.

   - Para cancelar el número de copias, pulse la tecla [C] (en las teclas numéricas).
   - Para cancelar un trabajo de copia, pulse la tecla [Cancelar Impresión].
   - Si pulsa la tecla [Archivo] o la tecla [Archivo Rápido] en el panel de acciones antes de iniciar la copia, puede guardar el original escaneado en forma de datos.
   - - GUARDADO DE DATOS EN MODO DE ARCHIVO RÁPIDO
     - GUARDADO DE DATOS DEL ORIGINAL ESCANEADO

Volver arriba