# CONFIGURACIÓN DE ENVÍO PARA DESTINO EJECUTÁNDOSE EN VARIOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

## Visión general

Cuando en una retransmisión se envía un documento a un destino que se está ejecutando en varios modos de funcionamiento como el modo de escaneo, la configuración se refleja en todos los modos, incluso si se ha establecido la transmisión en cualquiera de las pantallas de modo. Tenga en cuenta las siguientes excepciones:

Tamaño Envío | Si se escanea un original de tamaño superior a A4 (8-1/2" x 11"), se reducirá automáticamente al tamaño A4R (8-1/2" × 11"R) antes de la transmisión.
Resolución (imagen) | Las páginas se envían con los valores configurados para cada modo.
Formato de archivo (modo de compresión del archivo) | En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Conf. del Escaneo], y se usará el formato de compresión seleccionado por [Modo de compresión en retransmisión].
Escaneado en color | En el modo de escaneado, si la configuración para el modo de color es [Todo Color], el original se enviará en color a los destinos de escaneado.
Recuento de original | Esta función solo es válida en el modo actualmente seleccionado.
Tamaño del archivo de escaneado | En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Conf. del Escaneo] → [Modo de compresión en retransmisión]. Si el destino de la retransmisión tiene el límite del tamaño de datos definido por [Establecer un número máximo de datos de envío (Correo electrónico)] o [Tamaño máximo de los datos adjuntos (FTP/Carpeta de red)], los destinos que no tengan dicho límite también se verán restringidos.
Eliminación de color | Este modo solamente está disponible para Escáner y Entrada de datos. Se encuentra vinculado a un modo con la función apropiada.

Volver arriba