# CONFIGURACIÓN PARA IMPRIMIR DESDE EL MFP (SMB)

Le permite acceder a la carpeta de red desde el panel de control de la máquina, así como seleccionar datos de la carpeta de red para imprimirlos.

### Adición o edición de una carpeta de red

Cuando se pulse la tecla [Agregar], aparecerá la pantalla de registro de la carpeta de red. Es posible registrar hasta 20 carpetas de red.
Cuando pulse el nombre de una carpeta de red, aparecerá la pantalla de registro correspondiente a dicha carpeta de red. Entonces podrá editarla.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre | Introduzca un nombre para mostrar en el panel de control de la máquina.
Ruta Carpeta | Introduzca una ruta a la carpeta de red.
Activar Autenticación de Usuarios | Activa la autenticación de los usuarios. Es necesario introducir el nombre de usuario y la contraseña.
Nombre de Usuario | Introduzca el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en la carpeta de red.
Contraseña | Introduzca la contraseña necesaria para iniciar sesión en la carpeta de red. Para cambiar la contraseña, establezca [Cambiar contraseña] como y luego introduzca la nueva contraseña en el cuadro de texto.

### Eliminación de carpetas de red

Para eliminar una carpeta de red seleccionada, establezca la casilla situada a la izquierda de su nombre como y pulse la tecla [Borrar].
Volver arriba