# ANTES DE USAR EL ESCÁNER DE RED

## Visión general

Para utilizar la máquina como escáner de red, deberá almacenar la información del remitente, configurar el servidor, almacenar los destinos en la libreta de direcciones y llevar a cabo otras operaciones necesarias.

### Confirmación de que el interruptor de alimentación principal está en la posición ""

Cuando el indicador de alimentación principal está encendido, el interruptor de alimentación principal está en la posición "". Si el indicador de alimentación principal no está encendido, ponga el interruptor de alimentación principal en la posición "" y pulse el botón [ENCENDIDO] situado en el panel de control.

### Comprobación de la fecha y la hora

Verifique que en la máquina estén establecidas la fecha y la hora correctas.

###### Para establecer la fecha y la hora de la máquina:

En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Predeterminados] → [Ajuste del Reloj].
Si se ha activado [Desactivar Ajuste de Reloj], no podrán modificarse la fecha ni la hora. En este caso, seleccione [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración (administrador)" y seleccione [Configuración de Operaciones] para desactivar la opción [Desactivar Ajuste de Reloj].

### Antes de usar Escanear a correo electrónico

Almacene el nombre predeterminado del remitente en "Nombre de Remitente" y la dirección de correo electrónico de respuesta en "Dirección de Respuesta". Esta información se utilizará cuando no se seleccione ningún remitente.

###### Para almacenar el nombre y la dirección de origen:

En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Conf. del Escaneo] → [Remitente Predeterminado definido].

### Configuración de opciones requeridas en el Modo Configuración

Configure las opciones de servidor, las opciones predeterminadas para el escáner de red.

- ###### Para establecer la configuración del servidor:

  En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuración de Red] → [Instalación de Servicios].

- ###### Para establecer la configuración básica del escáner de red:

  En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuración de la Aplicación] → [Configuración del Escáner de Red].

### Almacenamiento de las direcciones de destino para cada modo de escaneado en la libreta de direcciones

Conviene almacenar las direcciones en la libreta de direcciones antes de usar el modo de envío de imágenes.
Para saber cómo usar las libretas de direcciones y cómo almacenar las direcciones, consulte los temas que se indican a continuación.

- LIBRETA DE DIRECCIONES
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES A TRAVÉS DE LA ENTRADA DIRECTA
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES A TRAVÉS DE LA BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES DESDE REGISTROS DE ENVÍO DE IMÁGENES
- ALMACENAMIENTO DE GRUPOS

Con Escanear a correo electrónico y Escanear a carpeta de red, también puede introducir directamente su dirección deseada.
Volver arriba