# INSTALACIÓN RÁPIDA

Seleccione las opciones mínimas necesarias para la conexión de la máquina a la red.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración IPv4

Si va a usar la máquina en una red TCP/IP (IPv4), utilice esta opción para configurar la dirección IP de la máquina.

###### DHCP/BOOTP

Utilice esta opción para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente mediante DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)/BOOTP (Protocolo de inicialización). Cuando está habilitado, no es necesario introducir manualmente una dirección IP.
Si la máquina se utiliza en una red TCP/IP, asegúrese de activar el protocolo TCP/IP".
Si se usa DHCP/BOOTP, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia no será posible imprimir.

###### Dirección IPv4

Introduzca la dirección IP de la máquina.

###### Máscara de Subred

Introduzca la máscara de subred IP.

###### Puerta de enlace predeterminada

Introduzca la dirección de la pasarela predeterminada.

### Configuración IPv6

Si va a usar la máquina en una red TCP/IP (IPv6), utilice esta opción para configurar la dirección IP de la máquina.

###### IPv6

Activar esta configuración.

###### DHCPv6

Utilice esta opción para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente utilizando DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) v6. Cuando está habilitada, no es necesario introducir una dirección IP.

###### Dirección Manual/Longitud de Prefijo

Introduzca la dirección IP y la longitud del prefijo (0 a 128) para la máquina.

###### Puerta de enlace predeterminada

Introduzca la dirección de la pasarela predeterminada.

- Si la máquina se utiliza en una red TCP/IP, asegúrese de activar el protocolo "TCP/IP" más abajo.
- En un entorno IPv6, la máquina puede utilizar los protocolos LPD o IPP.

- Si se usa DHCPv6, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia no será posible imprimir.

### Configuración de Nombre de Red

###### Nombre de Dispositivo

Introduzca un nombre para el dispositivo.

###### Nombre de Dominio

Introduzca el nombre del dominio.

### Configuración DNS

###### Servidor Principal

Introduzca la dirección IP del servidor DNS principal.

###### Dirección de respuesta

Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario.

###### Nombre de Dominio

Introduzca el nombre del dominio donde se ubica el servidor DNS seleccionado.

### Configuración SMTP

###### Servidor Principal

Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP principal.

###### Dirección de respuesta

Si falla la transmisión de datos, el correo electrónico no entregado puede ser devuelto desde el servidor. Introduzca una dirección de correo electrónico (una sola dirección únicamente) en la cual recibir esos mensajes no entregados. Lo habitual es que sea la dirección de correo electrónico del administrador del sistema.

###### Activar SSL

Si se selecciona , es posible utilizar comunicación cifrada mediante SMTP sobre TLS a través del comando STARTTLS.
Esto requiere que el servidor sea compatible con el comando STARTTLS.
Para permitir la comunicación por SSL, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para SMTP normal.

###### Autenticación SMTP

Si se selecciona , se lleva a cabo la autenticación del servidor SMTP.

###### Nombre de Usuario

Introduzca el nombre de usuario.

###### Contraseña

Para cambiar la contraseña, establezca la casilla [Cambiar contraseña] como e indique la nueva contraseña.

###### Prueba de Conexión

Pulse el botón [Ejecutar] para comprobar la conexión con el servidor SMTP.

### Configuración LDAP

###### Nombre

Introduzca el nombre de la libreta de direcciones.

###### Conf. Dirección Predeterminada

Valores predeterminados para buscar un área específica del árbol de información del directorio LDAP.
Ejemplo: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Las entradas han de separarse mediante un punto y coma o una coma.

###### Servidor LDAP

Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor LDAP.

###### Nombre de Usuario

Introduzca el nombre de cuenta para la configuración de LDAP.

###### Contraseña

Para cambiar la contraseña, establezca la casilla [Cambiar contraseña] como e indique la nueva contraseña.

###### Autenticación

Seleccione el servidor de autenticación en la lista desplegable.

###### Servidor KDC

Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor de autenticación Kerberos.

###### Dominio

Introduzca el dominio de Kerberos.

###### Activar SSL

Si se selecciona , la comunicación mediante cifrado SSL queda activada.

###### Prueba de Conexión

Pulse el botón [Ejecutar] para comprobar la conexión con el servidor LDAP.

### Config. de NAS/carpeta pública

Seleccione [Prohibido] para cada opción si no se utiliza ese medio de almacenamiento.
Volver arriba